ÉPÍTÉSZET	BERENDEZÉS	ÉPÜLETVILLAMOSSÁG	ÉPÜLETGÉPÉSZET	
N Y Í L Á S Z Á R Ó K		AJTÓ	ABLAK	RÖGZÍTETT BÚTOR	rögzített DS-polcrendszer	VILÁGÍTÁS	feszültség	230	V	FŰTÉS	hőmérsékleti
igény télen	16 °C	
	típusa	normál	biztonsági				általános világítás	100	lux				
	mérete	100/210	T/10				éjszakai világítás (nyomógombról)		lux		EGYÉB IGÉNY: 	
	tok anyaga						tartalék világítás	50	lux			
	szárny anyaga						világítótestek: 			
	nyitás									
	zárszerkezet						EGYÉB IGÉNY:	 SZELLŐZÉS	módja	természetes	
	üvegezés								

	
	védőrács									
	EGYÉB IGÉNY: 
			CSATLAKOZÓK	erősáramú		db			
								BERENDEZÉSI TÁRGYAK, SZERELVÉNYEK: 

	
PADLÓ	burkolat	hideg, csúszásmentes	EGYÉB IGÉNY: 
tároló szekrény (tiszta ágyneműnek),
matractároló farácsozat,
zárható fémszekrény (veszélyes készítmények)
	EGYÉB IGÉNY: 	EGYÉB IGÉNY: 	
	lábazat	peremszél átmenettel				
	EGYÉB IGÉNY: 

FAL	anyaga	festett				
	felületképzés					
	EGYÉB IGÉNY: 
2,1 méterig mosható greslap keskeny fugával