A	B	C	D	E	
1	FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások	Sávhasználati szabályok	
2	Frekvenciasávok és rádiószolgálatok	Rádióalkalmazások	Nemzetközi és hazai dokumentumok	Speciális feltételek, egyedi követelmények	
1764	1710–1785 MHz					
1765	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével					
1766	H119	K	GSM-rendszer az 1710–1785/1805–1880 MHz sávban.	Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ECC/DEC/(12)01
ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511	2. melléklet I. fejezet 12. pont
2. melléklet I. fejezet 14. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).
A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 10. pont).
Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 11. pont tartalmazza.	
1767	H119		UMTS-rendszer az 1710–1785/1805–1880 sávban.	Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ECC/DEC/(12)01; ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11		
1768	H119		LTE-rendszer az 1710–1785/1805–1880 sávban.	Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ECC/DEC/(12)01; ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13
MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15		
1769	H119		WiMAX-rendszer az 1710–1785/1805–1880 sávban.	Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ECC/DEC/(12)01; ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-21
MSZ EN 301 908-22