ÉPÍTÉSZET	BERENDEZÉS	ÉPÜLETVILLAMOSSÁG	ÉPÜLETGÉPÉSZET	
N Y Í L Á S Z Á R Ó K		AJTÓ	ABLAK	RÖGZÍTETT BÚTOR		VILÁGÍTÁS	feszültség	230	V	FŰTÉS	hőmérsékleti
igény télen	18–20 °C	
	típus (előtérben)	“B” biztonsági					általános világítás	150	lux				
	mérete	75/210					éjszakai világítás (nyomógombról)		lux		EGYÉB IGÉNY: 	
							tartalék világítás	50	lux			
	típus (WC-ben)	iskola típus	biztonsági				világítótestek: vandálbiztos			
	mérete 	 90/70								
							EGYÉB IGÉNY:	SZELLŐZÉS	módja	természetes v.
mesterséges	

	
	EGYÉB IGÉNY: 
biztonsági: a megfelelőség igazolással rendelkező nyílászáró alkalmasság kritériumát 
az ORFK szakemberek állapítják meg

			CSATLAKOZÓK	erősáramú		db			
								BERENDEZÉSI TÁRGYAK, SZERELVÉNYEK: 
vandálbiztos WC,
vandálbiztos mosdó,
hideg-melegvizes kézmosó csap biztonsági szifonnal
	
PADLÓ	burkolat	hideg	EGYÉB IGÉNY: 
fedeles szeméttároló,
folyékonyszappan-adagoló,
papírtörlő-adagoló	EGYÉB IGÉNY: 	EGYÉB IGÉNY: 
bűzelzáróval és védőráccsal ellátott padlóösszefolyó (előtérben)
	
	lábazat					
	EGYÉB IGÉNY: 
greslap
				
FAL	anyaga	greslap teljes belmagasságig				
	felületképzés					
	EGYÉB IGÉNY: