ÉPÍTÉSZET	BERENDEZÉS	ÉPÜLETVILLAMOSSÁG	ÉPÜLETGÉPÉSZET	
N Y Í L Á S Z Á R Ó K		AJTÓ	ABLAK	RÖGZÍTETT BÚTOR	
	VILÁGÍTÁS	feszültség	230	V	FŰTÉS	hőmérsékleti
igény télen	21 °C	
	típusa	normál	biztonsági				általános világítás	200	lux				
	mérete	100/210	T/8				éjszakai világítás (nyomógombról)		lux		EGYÉB IGÉNY: 	
	tok anyaga						tartalék világítás	50	lux			
	szárny anyaga						világítótestek: normál			
	nyitás									
	zárszerkezet						EGYÉB IGÉNY:	 SZELLŐZÉS	módja	természetes	
	üvegezés								

	
	védőrács									
	EGYÉB IGÉNY: 
biztonsági: a megfelelőség igazolással rendelkező nyílászáró alkalmasság kritériumát az ORFK szakemberek állapítják meg

			CSATLAKOZÓK	erősáramú		db			
								BERENDEZÉSI TÁRGYAK, SZERELVÉNYEK: 

	
PADLÓ	burkolat	hideg	EGYÉB IGÉNY: 
könyöklő,
szék
	EGYÉB IGÉNY: 	EGYÉB IGÉNY: 	
	lábazat					
	EGYÉB IGÉNY: 
greslap

FAL	anyaga	festett				
	felületképzés					
	EGYÉB IGÉNY: