ÉPÍTÉSZET	BERENDEZÉS	ÉPÜLETVILLAMOSSÁG	ÉPÜLETGÉPÉSZET	
N Y Í L Á S Z Á R Ó K		AJTÓ	ABLAK	RÖGZÍTETT BÚTOR		VILÁGÍTÁS	feszültség	230	V	FŰTÉS	hőmérsékleti
igény télen	21–23 °C	
	típusa	normál	biztonsági				általános világítás	300	lux				
	mérete	100/210	T/8				éjszakai világítás (nyomógombról)		lux		EGYÉB IGÉNY: 	
	tok anyaga						tartalék világítás	50	lux			
	szárny anyaga						világítótestek: 			
	nyitás									
	zárszerkezet						EGYÉB IGÉNY:	 SZELLŐZÉS	módja	természetes	
	üvegezés								

	
	védőrács									
	EGYÉB IGÉNY: 
biztonsági: a megfelelőség igazolással rendelkező nyílászáró alkalmasság kritériumát az ORFK szakemberek állapítják meg

T/8: szabad bevilágító ablakfelület,
ablak rovarhálóval ellátva			CSATLAKOZÓK	erősáramú	db			
							BERENDEZÉSI TÁRGYAK, SZERELVÉNYEK: 
mosdó,
hideg-melegvizes kézmosó csap biztonsági szifonnal

PADLÓ	burkolat	meleg	EGYÉB IGÉNY: 
számítógépasztal,
szék,
zárható szekrény,
lemezszekrény,
fedeles szeméttároló,
folyékonyszappan-adagoló,
papírtörlő-adagoló	EGYÉB IGÉNY: 	EGYÉB IGÉNY: 	
	lábazat					
	EGYÉB IGÉNY: 
hegesztett PVC vagy öntött műgyanta
				
FAL	anyaga	festett				
	felületképzés					
	EGYÉB IGÉNY: 
mosdónál 1,5 méterig mosható