ÉPÍTÉSZET	BERENDEZÉS	ÉPÜLETVILLAMOSSÁG	ÉPÜLETGÉPÉSZET	
N Y Í L Á S Z Á R Ó K		AJTÓ	ABLAK	RÖGZÍTETT BÚTOR	rögzített ülőpad (40×200×45 cm ülő méretű)	1 db	VILÁGÍTÁS	feszültség	230	V	FŰTÉS	hőmérsékleti
igény télen	21–23 °C	
	típusa	70×70 cm ráccsal ellátott biztonsági	biztonsági					általános világítás	200	lux				
	mérete	100/210	T/8					éjszakai világítás (nyomógombról)		lux		EGYÉB IGÉNY: 
padlófűtés	
	tok anyaga	fém	fém		rögzített asztal (50×80×75 cm méretű)	1 db		tartalék világítás	50	lux			
	szárny anyaga	fém	fém					világítótestek: tűz- és vandálbiztos  
(szakaszolható kapcsolás)			
	nyitás	jobb/bal	buktatható								
	zárszerkezet	biztonsági	tolózár		rögzített ülőke (40×40×45 cm méretű)	1 db		EGYÉB IGÉNY: 
érintésvédelmi szempontból védővezetővel ellátott erősáramú őrhívó: 24 V	SZELLŐZÉS	módja	természetes	
	üvegezés	nincs	biztonsági							

	
	védőrács	nincs	nincs		A berendezések vízszintes felületű, szögacél (zártszelvény) vázra egyenként oldhatatlan kötéssel rögzítve, legalább 
36 mm vastag, csomómentes, gyalult, lakkozott keményfából vagy ennek megfelelő szilárdságú más anyagból készülnek					
	EGYÉB IGÉNY: 
biztonsági: a megfelelőség igazolással rendelkező nyílászáró alkalmasság kritériumát az ORFK szakemberek állapítják meg
közvetlen, természetes megvilágításra szolgáló szabad bevilágító felület 
és a helyiség alapterületének aránya minimálisan 1/8			CSATLAKOZÓK				
						BERENDEZÉSI TÁRGYAK, SZERELVÉNYEK: 

	
PADLÓ	burkolat		EGYÉB IGÉNY:
a berendezési tárgyak rögzítési pontjainak legalább 1 kN húzó- és oldalirányú erőt kilazulás nélkül el kell bírni	EGYÉB IGÉNY: 
	EGYÉB IGÉNY: 
bűzelzáróval és védőráccsal ellátott padlóösszefolyó
	
	lábazat	nincs				
	EGYÉB IGÉNY:
csúszásmentes greslap vagy öntött műgyanta				
FAL	anyaga	festett				
	felületképzés	hidegburkolat és festett				
	EGYÉB IGÉNY:
2,1 méterig mosható greslap keskeny fugával, peremszegéllyel