ÉPÍTÉSZET	BERENDEZÉS	ÉPÜLETVILLAMOSSÁG	ÉPÜLETGÉPÉSZET	
N Y Í L Á S Z Á R Ó K		AJTÓ	ABLAK	RÖGZÍTETT BÚTOR		VILÁGÍTÁS	feszültség	230	V	FŰTÉS	hőmérsékleti
igény télen	16 °C	
	típusa	normál					általános világítás	150	lux				
	mérete	75/210					éjszakai világítás (nyomógombról)		lux		EGYÉB IGÉNY: 	
	tok anyaga						tartalék világítás	50	lux			
	szárny anyaga						világítótestek: normál			
	nyitás									
	zárszerkezet						EGYÉB IGÉNY:	 SZELLŐZÉS	módja	mesterséges	
	üvegezés								

	
	védőrács									
	EGYÉB IGÉNY: 

			CSATLAKOZÓK	erősáramú		db			
								BERENDEZÉSI TÁRGYAK, SZERELVÉNYEK: 
falikút

PADLÓ	burkolat	hideg	EGYÉB IGÉNY: 
DS-polc,
zárható szekrény
	EGYÉB IGÉNY: 	EGYÉB IGÉNY: 
bűzelzáróval és védőráccsal ellátott padlóösszefolyó
	
	lábazat					
	EGYÉB IGÉNY:
greslap 

FAL	anyaga	festett				
	felületképzés					
	EGYÉB IGÉNY:
2,1 méterig mosható greslap keskeny fugával