ÉPÍTÉSZET	BERENDEZÉS	ÉPÜLETVILLAMOSSÁG	ÉPÜLETGÉPÉSZET	
N Y Í L Á S Z Á R Ó K		AJTÓ	ABLAK	RÖGZÍTETT BÚTOR	rögzített vizsgálóágy,
rögzített ülőke,
falra rögzített fogas
	VILÁGÍTÁS	feszültség	230	V	FŰTÉS	hőmérsékleti
igény télen	23–24 °C	
	típusa	“B” biztonsági	biztonsági				általános világítás	300	lux				
	mérete	100/210	T/8				éjszakai világítás (nyomógombról)		lux		EGYÉB IGÉNY: 	
	tok anyaga						tartalék világítás	50	lux			
	szárny anyaga						világítótestek: vandálbiztos
(szakaszolható kapcsolás)			
	nyitás									
	zárszerkezet						EGYÉB IGÉNY:	 SZELLŐZÉS	módja	természetes	
	üvegezés								

	
	védőrács									
	EGYÉB IGÉNY: 
biztonsági: a megfelelőség igazolással rendelkező nyílászáró alkalmasság kritériumát az ORFK szakemberek állapítják meg

T/8: szabad bevilágító ablakfelület,
ablak rovarhálóval ellátva			CSATLAKOZÓK	erősáramú		db			
								BERENDEZÉSI TÁRGYAK, SZERELVÉNYEK: 
mosdó,
hideg-melegvizes lengőkaros kézmosó csap

PADLÓ	burkolat	hideg	EGYÉB IGÉNY: 
íróasztal,
szék,
zárható gyógyszertároló szekrény,
fedeles szeméttároló,
folyékonyszappan-adagoló,
kézfertőtlenítő-adagoló,
papírtörlő-adagoló
	EGYÉB IGÉNY: 
hűtőszekrény,
germicidlámpa,
vizsgálólámpa,
riasztási lehetőség a vizsgálóasztal mellett
	EGYÉB IGÉNY: 
bűzelzáróval és védőráccsal ellátott padlóösszefolyó
	
	lábazat					
	EGYÉB IGÉNY: 
greslap

FAL	anyaga	festett				
	felületképzés					
	EGYÉB IGÉNY:
2,1 méterig mosható greslap keskeny fugával