ÉPÍTÉSZET	BERENDEZÉS	ÉPÜLETVILLAMOSSÁG	ÉPÜLETGÉPÉSZET	
N Y Í L Á S Z Á R Ó K		AJTÓ	ABLAK	RÖGZÍTETT BÚTOR		VILÁGÍTÁS	feszültség	230	V	FŰTÉS	hőmérsékleti
igény télen		
	típusa	“B” biztonsági					általános világítás		lux				
	mérete	100/210					éjszakai világítás (nyomógombról)		lux		EGYÉB IGÉNY: 	
	tok anyaga						tartalék világítás		lux			
	szárny anyaga						világítótestek: 			
	nyitás									
	zárszerkezet						EGYÉB IGÉNY:	 SZELLŐZÉS	módja		
	üvegezés								

	
	védőrács									
	EGYÉB IGÉNY: 
biztonsági rács a teljes felület fölött,
fedett a tetejének 1/3 része 			CSATLAKOZÓK	erősáramú		db			
								BERENDEZÉSI TÁRGYAK, SZERELVÉNYEK: 

	
PADLÓ	burkolat	hideg	EGYÉB IGÉNY:  

	EGYÉB IGÉNY: 	EGYÉB IGÉNY: 
bűzelzáróval és védőráccsal ellátott padlóösszefolyó
	
	lábazat					
	EGYÉB IGÉNY: 
simított beton
				
FAL	anyaga	rongálásbiztos				
	felületképzés					
	EGYÉB IGÉNY:
greslap