A	B	C	D	E	
1	FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások	Sávhasználati szabályok	
2	Frekvenciasávok és rádiószolgálatok	Rádióalkalmazások	Nemzetközi és hazai dokumentumok	Speciális feltételek, egyedi követelmények	
1807	1900–1930 MHz					
1808	ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ					
1809	H146A	K	IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek időosztásos duplex (TDD) alkalmazásai az 1905–1920 MHz sávban.	Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ECC/DEC/(12)01
ERC/REC 01-01
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-6
MSZ EN 301 908-7	2. melléklet I. fejezet 12. pont
2. melléklet I. fejezet 15. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.	
1810	H147		Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 1920–1930/2110–2120 MHz sávban.	Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2012/688/EU
ECC/DEC/(06)01; ECC/DEC/(12)01	A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).	
1811			IMT			
1811/A			IMT-2000/UMTS	ERC/REC 01-01
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11		
1811/B			LTE	MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13
MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15		
1812	1930–1970 MHz					
1813	ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ					
1814	H147	K	Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 1930–1970/2120–2160 MHz sávban.	Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2012/688/EU
ECC/DEC/(06)01; ECC/DEC/(12)01	2. melléklet I. fejezet 12. pont
2. melléklet I. fejezet 15. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).	
1815			IMT			
1815/A			IMT-2000/UMTS	ERC/REC 01-01
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11		
1815/B			LTE	MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13
MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15		
1816	1970–1980 MHz					
1817	ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ					
1818	H147	K	Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 1970–1980/2160–2170 MHz sávban.	Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2012/688/EU
ECC/DEC/(06)01; ECC/DEC/(12)01	2. melléklet I. fejezet 12. pont
2. melléklet I. fejezet 15. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).	
1818/A			IMT			
1818/B			IMT-2000/UMTS	ERC/REC 01-01
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11		
1818/C			LTE	MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13
MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15		
1819	1980–2010 MHz					
1820	MOZGÓ					
1821	H148	K	2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek kiegészítő földfelszíni komponensei (CGC).	2007/98/EK; 626/2008/EK
ECC/DEC/(06)09; ECC/DEC/(12)01
MSZ EN 302 574-1; MSZ EN 302 574-2
MSZ EN 302 574-3	2. melléklet I. fejezet 16. pont
Frekvenciaelosztás módja: 626/2008/EK Határozat szerinti pályázat.
A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).	
1822			1. MSS szolgáltató rendszeréhez tartozó CGC 
az 1980–1995 MHz sávban
2. MSS szolgáltató rendszeréhez tartozó CGC 
az 1995–2010 MHz sávban			
1823	MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)					
1824	H148		2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek.	626/2008/EK
ECC/DEC/(06)09; ECC/DEC/(12)01
MSZ EN 302 574-2; MSZ EN 302 574-3	2. melléklet III. fejezet
Frekvenciaelosztás módja: 626/2008/EK Határozat szerinti pályázat.
A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.	
1825			1. MSS szolgáltató az 1980–1995 MHz sávban
2. MSS szolgáltató az 1995–2010 MHz sávban	2009/449/EK