Osztályozási
kód	UN szám	Az anyag vagy tárgy megnevezése	
Sűrített gázok	
1A	1979	NEMESGÁZOK KEVERÉKE, SŰRÍTETT	
	1980	NEMESGÁZOK ÉS OXIGÉN KEVERÉKE, SŰRÍTETT	
	1981	NEMESGÁZOK ÉS NITROGÉN KEVERÉKE, SŰRÍTETT	
	1956	SŰRÍTETT GÁZ, M.N.N.	
1O	3156	SŰRÍTETT GÁZ, GYÚJTÓ HATÁSÚ, M.N.N.	
1F	1964	SZÉNHIDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, SŰRÍTETT, M.N.N.	
	1954	SŰRÍTETT GÁZ, GYÚLÉKONY, M.N.N.	
1T	1955	SŰRÍTETT GÁZ, MÉRGEZŐ, M.N.N.	
1TF	1953	SŰRÍTETT GÁZ, MÉRGEZŐ, GYÚLÉKONY, M.N.N.	
1TC	3304	SŰRÍTETT GÁZ, MÉRGEZŐ, MARÓ, M.N.N.	
1TO	3303	SŰRÍTETT GÁZ, MÉRGEZŐ, GYÚJTÓ HATÁSÚ, M.N.N.	
1TFC	3305	SŰRÍTETT GÁZ, MÉRGEZŐ, GYÚLÉKONY, MARÓ, M.N.N.	
1TOC	3306	SŰRÍTETT GÁZ, MÉRGEZŐ, GYÚJTÓ HATÁSÚ, MARÓ, M.N.N	
Cseppfolyósított gázok	
2A	1058	CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ, nem gyúlékony, nitrogén, szén-dioxid
vagy levegő alatt	
	1078	HŰTŐGÁZ, M.N.N.	
		pl. mint az R ... betűvel jelzett gázkeverékek, mint az:	
		F1 keverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on 1,3 MPa-nál (13 bar) nem nagyobb és sűrűsége 50 °C-on a diklór-fluor-metánénál (1,30 kg/l) nem kisebb;
F2 keverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on 1,9 MPa-nál (19 bar) nem nagyobb és sűrűsége 50 °C-on a diklór-difluor-metánénál (1,21 kg/l) nem kisebb;
F3 keverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on 3 MPa-nál (30 bar) nem nagyobb és sűrűsége 50 °C-on a klór-difluor-metánénál (1,09 kg/l) nem kisebb.	
		Megjegyzés:	A triklór-monofluor-metán (R 11 hűtőgáz), az 1,1,2-
triklór-1,2,2-trifluor-etán (R 113 hűtőgáz), az 1,1,1-triklór-2,2,2-
trifluor-etán (R 113a hűtőgáz), az 1-klór-1,2,2-trifluor-etán (R 133
hűtőgáz) és az 1-klór-1,1,2-trifluor-etán (R 133b hűtőgáz) nem a 2
osztály anyaga, az F1, F2, F3 keverékekben azonban előfordulhatnak.	
	1968	ROVARIRTÓ GÁZ, M.N.N.	
	3163	CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ, M.N.N.	
2O	3157	CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ, GYÚJTÓ HATÁSÚ, M.N.N.	
2F	1010	BUTADIÉNEK ÉS SZÉNHIDROGÉN KEVERÉKE,
STABILIZÁLT, amelynek gőznyomása 70 °C-on nem haladja meg
az 1,1 MPa-t (11 bar-t) és sűrűsége 50 °C-on legalább 0,525 kg/l	
		Megjegyzés:	A stabilizált butadiének is az UN 1010 alá vannak
besorolva, lásd a 3.2 fejezet “A” táblázatát.	
	1060	METIL-ACETILÉN ÉS PROPADIÉN KEVERÉK, STABILIZÁLT
mint a metil-acetilén és propadién keveréke szénhidrogénekkel, azaz:
P1 keverék legfeljebb 63 térf.% metil-acetilén és propadién, és
legfeljebb 24 térf.% propán és propén tartalommal, a telített
C4-szénhidrogén részarányának legalább 14 térf.%-nak kell lennie;
és
P2 keverék legfeljebb 48 térf.% metil-acetilén és propadién, és
legfeljebb 50 térf.% propán és propén tartalommal, a telített
C4-szénhidrogén részarányának legalább 5 térf.%-nak kell lennie;
valamint propadién keverékei 1…4% metil-acetilénnel.	
	1965	SZÉNHIDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N.
keverékek, mint:
A gázkeverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on nem haladja meg az
1,1 MPa-t (11 bar-t) és sűrűsége 50 °C-on 0,525 kg/l-nél nem kisebb;
A01 gázkeverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on nem haladja meg
az 1,6 MPa-t (16 bar-t) és sűrűsége 50 °C-on 0,516 kg/l-nél nem
kisebb;
A02 gázkeverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on nem haladja meg
az 1,6 MPa-t (16 bar-t) és sűrűsége 50 °C-on 0,505 kg/l-nél nem
kisebb;
A0 gázkeverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on nem haladja meg az
1,6 MPa-t (16 bar-t) és sűrűsége 50 °C-on 0,495 kg/l-nél nem kisebb;
A1 gázkeverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on nem haladja meg a
2,1 MPa-t (21 bar-t) és sűrűsége 50 °C-on 0,485 kg/l-nél nem kisebb;
B1 gázkeverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on nem haladja meg a
2,6 MPa-t (26 bar-t) és sűrűsége 50 °C-on 0,474 kg/l-nél nem kisebb;
B2 gázkeverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on nem haladja meg a 2,6 MPa-t (26 bar-t) és sűrűsége 50 °C-on 0,463 kg/l-nél nem kisebb;	
		B gázkeverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on nem haladja meg a 
2,6 MPa-t (26 bar-t) és sűrűsége 50 °C-on 0,450 kg/l-nél nem kisebb;
C gázkeverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on nem haladja meg a 
3,1 MPa-t (31 bar-t) és sűrűsége 50 °C-on 0,440 kg/l-nél nem kisebb.
Megjegyzés:	1.	Az előbbi gázkeverékek megnevezésére a 
kereskedelemben szokásos következő elnevezések is
használhatók: A, A01, A02 és A0 keverék estén
BUTÁN, C gázkeverék esetén PROPÁN.
2.	A tengeri vagy légi szállítást megelőző és követő 
szállításnál az UN 1965 SZÉNHIDROGÉN-GÁZ
KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N. helyett
választható az UN 1075 PETRÓLEUMGÁZ,
CSEPPFOLYÓSÍTOTT tétel is.	
	3354	ROVARIRTÓ GÁZ, GYÚLÉKONY, M.N.N.	
	3161	CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ, GYÚLÉKONY, M.N.N.	
2T	1967	ROVARIRTÓ GÁZ, MÉRGEZŐ, M.N.N.	
	3162	ROVARIRTÓ GÁZ, MÉRGEZŐ, GYÚLÉKONY, M.N.N.	
2TF	3355	CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ, MÉRGEZŐ, MARÓ, M.N.N.	
	3160	CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ, MÉRGEZŐ, GYÚJTÓ HATÁSÚ, M.N.N.	
2TC	3308	CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ, MÉRGEZŐ, GYÚLÉKONY, MARÓ, M.N.N.	
2TO	3307	CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ, MÉRGEZŐ, GYÚJTÓ HATÁSÚ, MARÓ, M.N.N.	
2TFC	3309	CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ, MÉRGEZŐ, GYÚJTÓ HATÁSÚ, MARÓ, M.N.N.	
2TOC	3310	MÉLYHŰTÖTT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ, M.N.N.	
Mélyhűtött, cseppfolyósított gázok	
3A	3158	MÉLYHŰTÖTT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ, GYÚJTÓ HATÁSÚ, M.N.N.	
3O	3311	MÉLYHŰTÖTT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ, GYÚLÉKONY, M.N.N.	
3F	3312	MÉLYHŰTÖTT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ, GYÚLÉKONY, M.N.N.	
Oldott gázok	
4	Csak a 3.2 fejezet “A” táblázatában felsorolt anyagok fogadhatók el szállításra.	
Aeroszolok és gázzal töltött kisméretű tartályok (gázpatronok)	
5	1950	AEROSZOLOK	
	2037	GÁZZAL TÖLTÖTT KISMÉRETŰ TARTÁLYOK
(GÁZPATRONOK) adagolószerkezet nélkül, nem utántölthetők	
Túlnyomás alatti gázt tartalmazó egyéb tárgyak	
6A	2857	HŰTŐGÉPEK, nem gyúlékony, nem mérgező gáz vagy ammónia
oldat (UN 2672) tartalommal	
	3164	PNEUMATIKUS NYOMÁS ALATTI TÁRGYAK
(nem gyúlékony gáz tartalommal); vagy	
	3164	HIDRAULIKUS NYOMÁS ALATTI TÁRGYAK
(nem gyúlékony gáz tartalommal)	
6F	3150	KISMÉRETŰ ESZKÖZÖK SZÉNHIDROGÉN-GÁZ TÖLTETTEL,
adagolószerkezettel; vagy	
	3150	SZÉNHIDROGÉN-GÁZ UTÁNTÖLTŐ PATRONOK KISMÉRETŰ
ESZKÖZÖKHÖZ, adagolószerkezettel	
Gázminták	
7F	3167	TÚLNYOMÁS NÉLKÜLI, GYÚLÉKONY GÁZMINTA, M.N.N.,
nem mélyhűtött, nem cseppfolyósított	
7T	3169	TÚLNYOMÁS NÉLKÜLI, MÉRGEZŐ GÁZMINTA, M.N.N.,
nem mélyhűtött, nem cseppfolyósított	
7TF	3168	TÚLNYOMÁS NÉLKÜLI, MÉRGEZŐ, GYÚLÉKONY
GÁZMINTA, M.N.N., nem mélyhűtött, nem cseppfolyósított