A	B	C	D	E	
1	FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások	Sávhasználati szabályok	
2	Frekvenciasávok és rádiószolgálatok	Rádióalkalmazások	Nemzetközi és hazai dokumentumok	Speciális feltételek, egyedi követelmények	
1195	TENGERI MOZGÓ					
1196	H75		Belvízi mozgószolgálat alkalmazásai a 
156,8375–156,8625 MHz, 156,8875–156,9625 MHz, 156,9875–157,0375 MHz, 157,0875–157,1625 MHz, 157,1875–157,2625 MHz, 157,2875–157,3125 MHz, 157,3375–157,3625 MHz, 157,3875–157,4125 MHz, 161,4875–161,5625 MHz, 161,5875–161,6375 MHz, 161,6875–161,7625 MHz, 161,7875–161,8625 MHz, 161,8875–161,9125 MHz és a 161,9375–162,0375 MHz sávban.	2000/637/EK
Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT) (Bukarest, 2012. április 18.)
MSZ EN 300 698-2; MSZ EN 300 698-3
MSZ EN 301 178-2	A körzeti megállapodásban meghatározott frekvenciasávokban az MSZ EN 300 698-1 szabvány B melléklete szerinti automatikus adóazonosító rendszerrel (ATIS) is el kell látni a berendezést.
A rádióberendezések adóteljesítménye a saját fedélzeten, a hajók között, valamint a parti kikötői felügyelettel létesített összeköttetésekben nem haladhatja meg az 1 W-ot.
Frekvenciakiosztás a 2. melléklet I. fejezet 4. pont szerint.	
1197	H75		Belvízi mozgószolgálat keretében az egyetemes hajófedélzeti automatikus azonosító és követő rendszer (AIS) alkalmazásai a 161,975 MHz és a 162,025 MHz frekvencián.	RR 52. Cikk és 18. Függelék
ERC/DEC/(99)17