I.	 A)	 B)	
	 1.	 Mérő le- és felszerelés, csere	
	 2.	 Mérőtípus
(teljesítmény m3/h)	Munkaidő = egy munkatárs munkavégzésre fordított ideje*munkatársak száma
(óra)	
	 3.	 Lemezházas gázmérők	 	
	 4.	 G 6 alatt	 1,1	
	 5.	 G 10 – G 25	 3,0	
	 6.	 G 40 – G 65	 6,5	
	 7.	 G 100	 12,0	
	 8.	 Turbinás gázmérők	 	
	 9.	 G 250 alatt	 10,0	
	 10.	 G 250 – G 500	 12,0	
	 11.	 G 500 – G 1000	 16,0	
	 12.	 G 1000 – G 5000	 24,0	
	 13.	 G 5000 felett	 26,0	
	 14.	 Forgó dugattyús gázmérők	 	
	 15.	 G 100 alatt	 6,0	
	 16.	 G 100 – G 200	 8,5	
	 17.	 G 200 – G 500	 12,0	
	 18.	 G 500 – G 1000	 12,0	
	 19.	 G 1000 – G 5000	 24,0	
	 20.	 G 5000 felett	 26,0	
	 	
	 II.	 A)	 B)	
	 1.	 Nyomásszabályozó le- és felszerelés, csere	
	 2.	 100 m3/h alatt	 1,0	
	 	
	 III.	 A)	 B)	
	 1.	 Szolgáltatás-felfüggesztés	
	 2.	 elosztó, leágazó vagy csatlakozó vezeték levágása és az élő vezeték ledugózása (földmunka, burkolatbontás nélkül)	 3,0	
	 3.	 tömblakásokban található fogyasztási hely kikapcsolása fali vezeték levágással	 7,8	
	 4.	 közterületi zárás/főelzáróval történő lezárás	 1,6	
	 5.	 lezárás zárótárcsa beépítésével 1,6–10 m3/h-ig	 1,6	
	 6.	 fémes kizárás 16–100 m3/h	 1,8	
	 7.	 fémes kizárás 100 m3/h felett	 2,9	
	 8.	 plombálás 10 m3/h felett	 1,8	
	 9.	 gázfogyasztó készülék lezárása (leszerelés, ledugózás) készülékenként	 0,4	
	 	
	 IV.	 A)	 B)	
	 1.	 Ismételt üzembe helyezés	
	 2.	 vezeték visszakötés (földmunka, burkolathelyreállítás nélkül)	 3,0	
	 3.	 tömblakásokban található fogyasztási hely visszakapcsolása fali vezeték összekötéssel	 7,8	
	 4.	 közterületi nyitás/főelzáró visszanyitás	 1,8	
	 5.	 zárótárcsa eltávolítása 1,6–10 m3/h	 1,6	
	 6.	 fémes visszanyitás 16–100 m3/h	 2,8	
	 7.	 fémes visszanyitás 100 m3/h felett	 3,5	
	 8.	 plomba eltávolítása 10 m3/h felett	 1,8	
	 9.	 gázfogyasztó készülék újbóli bekapcsolása	 0,4