A	B	C	D	E	
1	FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások	Sávhasználati szabályok	
2	Frekvenciasávok és rádiószolgálatok	Rádióalkalmazások	Nemzetközi és hazai dokumentumok	Speciális feltételek, egyedi követelmények	
1834	2110–2120 MHz					
1835	ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ					
1836	H147	K	Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 1920–1930/2110–2120 MHz sávban.	Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2012/688/EU
ECC/DEC/(06)01; ECC/DEC/(12)01	2. melléklet I. fejezet 12. pont
2. melléklet I. fejezet 15. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).	
1836/A			IMT			
1836/B			IMT-2000/UMTS	ERC/REC 01-01
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11		
1836/C			LTE	MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13
MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15		
1837	2120–2160 MHz					
1838	ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ					
1839	H147	K	Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 1930–1970/2120–2160 MHz sávban.	Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2012/688/EU
ECC/DEC/(06)01; ECC/DEC/(12)01	2. melléklet I. fejezet 12. pont
2. melléklet I. fejezet 15. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).	
1840			IMT			
1840/A			IMT-2000/UMTS	ERC/REC 01-01
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11		
1840/B			LTE	MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13
MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15		
1841	2160–2170 MHz					
1842	ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ					
1843	H147	K	Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 1970–1980/2160–2170 MHz sávban.	Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2012/688/EU
ECC/DEC/(06)01; ECC/DEC/(12)01	2. melléklet I. fejezet 12. pont
2. melléklet I. fejezet 15. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).	
1843/A			IMT			
1843/B			IMT-2000/UMTS	ERC/REC 01-01
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11		
1843/C			LTE	MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13
MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15		
1844	2170–2200 MHz					
1845	MOZGÓ					
1846	H148	K	2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek kiegészítő földfelszíni komponensei (CGC).	2007/98/EK; 626/2008/EK
ECC/DEC/(06)09; ECC/DEC/(12)01
ECC/REC/(10)01
MSZ EN 302 574-1; MSZ EN 302 574-2
MSZ EN 302 574-3	2. melléklet I. fejezet 16. pont
Frekvenciaelosztás módja: 626/2008/EK Határozat szerinti pályázat.
A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).	
1847			1. MSS szolgáltató rendszeréhez tartozó CGC 
a 2170–2185 MHz sávban
2. MSS szolgáltató rendszeréhez tartozó CGC 
a 2185–2200 MHz sávban			
1848	MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)					
1849	H148		2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek.	626/2008/EK
ECC/DEC/(06)09; ECC/DEC/(12)01
MSZ EN 302 574-2; MSZ EN 302 574-3	2. melléklet III. fejezet
Frekvenciaelosztás módja: 626/2008/EK Határozat szerinti pályázat.
A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.	
1850			1. MSS szolgáltató a 2170–2185 MHz sávban
2. MSS szolgáltató a 2185–2200 MHz sávban	2009/449/EK