FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások			Sávhasználati szabályok		
Frekvenciasávok és rádiószolgálatok		Rádióalkalmazások	Nemzetközi és hazai dokumentumok	Speciális feltételek, egyedi követelmények	
925–935 MHz					
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H119	  K	Páneurópai mozgó rádiótávközlő rendszer (GSM)
2. fázisú alkalmazásai a 880,1–890/925,1–935 MHz duplex sávban (EGSM).	Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)20
ECC/REC/(05)08
MSZ EN 301 419-1; 
MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511	2. melléklet I. fejezet 7. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
Frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A GSM 2+ fázisú alkalmazások is megengedettek.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható. A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog csak az IMT-2000/UMTS sávban szerzett frekvenciahasználati jogosultsággal együtt ruházható át 
(2. melléklet I. fejezet 7.4. alpont).