ÉPÍTÉSZET	BERENDEZÉS	ÉPÜLETVILLAMOSSÁG	ÉPÜLETGÉPÉSZET	
N Y Í L Á S Z Á R Ó K		AJTÓ	ABLAK	RÖGZÍTETT BÚTOR		VILÁGÍTÁS	feszültség	230	V	FŰTÉS	hőmérsékleti
igény télen	18–20 °C	
	típusa	lengő	–				általános világítás	150	lux				
	mérete	 90/210					éjszakai világítás (nyomógombról)		lux		EGYÉB IGÉNY: 	
	szárny anyaga	acél					tartalék világítás	50	lux			
	nyitás	kétszárnyú					világítótestek: vandálbiztos			
										
							EGYÉB IGÉNY:	SZELLŐZÉS	módja		
									elszívó kürtő

	
										
	EGYÉB IGÉNY: 			CSATLAKOZÓK	erősáramú		db			
								BERENDEZÉSI TÁRGYAK, SZERELVÉNYEK: 
vandálbiztos WC

PADLÓ	burkolat	hideg 	EGYÉB IGÉNY:
	EGYÉB IGÉNY:	EGYÉB IGÉNY:	
	lábazat	peremszél átmenettel				
	EGYÉB IGÉNY: 
greslap
				
FAL	anyaga	festett 				
	felületképzés					
	EGYÉB IGÉNY:
2,1 méterig mosható greslap szorított fugával