= a cementgyártó létesítmény bázisadata	
TA2005	= 2005. évi termelési adat (t klinker)	
BATfaktor	= az adott gyártási technológiára jellemző legjobb elérhető technikához tartozó fajlagos energiafelhasználási érték (TJ/t klinker)	
BHTüzj	= j-edik tüzelőanyag felhasználása 2005-ben (TJ)	
TüzjKT	= j-edik tüzelőanyagra jellemző kibocsátási tényező (tCO2/TJ)	
TüzjOT	= j-edik tüzelőanyagra jellemző oxidációs tényező (%)	
TechT	= a kibocsátás-kereskedelem hatálya alá tartozó cementipari létesítmények 2005. évi súlyozott átlagos fajlagos technológiai kibocsátása (tCO2/t klinker)