ÉPÍTÉSZET	BERENDEZÉS	ÉPÜLETVILLAMOSSÁG	ÉPÜLETGÉPÉSZET	
N Y Í L Á S Z Á R Ó K		AJTÓ	ABLAK	RÖGZÍTETT BÚTOR	falra rözített polc,
rögzített asztalfelület 
(vágó- és munkafelület),
falra rözített fogas	VILÁGÍTÁS	feszültség	230	V	FŰTÉS	hőmérsékleti
igény télen	18–20 °C	
	típusa	“B” biztonsági	biztonsági				általános világítás	200	lux				
	mérete	100/210	T/8				éjszakai világítás (nyomógombról)		lux		EGYÉB IGÉNY: 	
	tok anyaga						tartalék világítás	50	lux			
	szárny anyaga						világítótestek: vandálbiztos			
	nyitás									
	zárszerkezet						EGYÉB IGÉNY:	 SZELLŐZÉS	módja	természetes	
	üvegezés								

	
	védőrács									
	EGYÉB IGÉNY: 
ablak rovarhálóval ellátva

			CSATLAKOZÓK	erősáramú		db			
								BERENDEZÉSI TÁRGYAK, SZERELVÉNYEK: 
3 medencés mosogató+csepegtető,
hideg-melegvizes kézmosó csap biztonsági szifonnal
	
PADLÓ	burkolat	hideg, csúszásmentes	EGYÉB IGÉNY: 
zárt edénytároló szekrény,
kenyértároló szekrény,
folyékonyszappan-adagoló,
kézfertőtlenítő-adagoló,
papírtörlő-adagoló	EGYÉB IGÉNY: 
elektromos zsámoly,
ételhűtő                               1 db,
ételmintás hűtő                 1 db,
mikrohullámú készülék   1 db	EGYÉB IGÉNY: 
bűzelzáróval és védőráccsal ellátott padlóösszefolyó
	
	lábazat	peremszél átmenettel				
	EGYÉB IGÉNY: 

FAL	anyaga	festett				
	felületképzés					
	EGYÉB IGÉNY: 
2,1 méterig mosható greslap keskeny fugával