A tartály típusa	ÖBHa)	Szabályozási
hőmérséklet	Vészhőmérséklet	
	Önálló csomagoló-
eszközök és IBC-k	20 ºC vagy az alatt	20 ºC-kal az ÖBH alatt	10 ºC-kal az ÖBH alatt	
		20 ºC-tól 35 ºC-ig	15 ºC-kal az ÖBH alatt	10 ºC-kal az ÖBH alatt	
		35 ºC felett	10 ºC-kal az ÖBH alatt	5 ºC-kal az ÖBH alatt	
	Tartányok	legfeljebb 50 ºC	10 ºC-kal az ÖBH alatt	5 ºC-kal az ÖBH alatt