Jel	Mértékegység	Jelentése	
Antilog	–	Tízes alapú logaritmus inverz függvénye.	
C(k)	dB	Tisztahang korrekció. Az a tényező, amelyet a PNL(k) értékéhez kell hozzáadni, az egyes színképi szabálytalanságok figyelembevételére, mint például a k-adik időszakasznál található tisztahangok.	
d	s	Időtartam. A szignifikáns zaj időbeli lefutásának hossza, amely a t(1), valamint a t(2) közötti időintervallum egész másodpercre kerekítve	
D	dB	Időtartam-korrekció. Az a tényező, amelyet a PNLTM-hez kell hozzáadni a zajidőtartam figyelembevételére.	
EPNL	EPNdB	Effektív érzékelt zajszint. A PNL értékének a színképi szabálytalanságokra és a zaj időtartamra korrigált értéke (itt az EPNdB mértékegységet a dB egység helyett használják).	
f(i)	Hz	Frekvencia. Az i-edik egyharmad oktávsáv (mértani) középfrekvenciája.	
F(i,k)	dB	Delta-dB. Az eredeti hangnyomásszint és a végső háttér hangnyomásszint közötti különbség az i-edik egyharmad oktávsávban a k-adik időintervallumban.	
h	dB	Levonandó dB. Az a szint, amelyet le kell vonni a PNLTM-ből; A zaj időtartamát jellemzi.	
H	%	Relatív páratartalom. A környezeti levegő relatív páratartalma.	
i	–	Frekvenciasáv index. Az a sorszám, amely az 50–10 000 Hz-ig terjedő mértani középfrekvenciájú 24 darab egyharmad oktávsávok valamelyikét jelöli.	
k	–	Időszakasz index. Az a sorszám, amely egy zéró referenciától eltelt egyenlő időnövekmények számát jelöli.	
Log	–	Tízes alapú logaritmus.	
Log n(a)	–	Noy-töréspont koordináta. Az SPL-nek a log n-nel való változását ábrázoló egyenes vonalak metszéspontjainak log n értéke.	
M(b),
M(c),
stb.	–	Noy inverz meredekség. Az SPL-nek a log n-nel való változását ábrázoló egyenes vonalak meredekségének reciprok értéke.	
n	noy	Érzékelt zajosság. Meghatározott egyharmad oktávsávban bármely adott időpillanatban előfordult zaj érzékelt zajossága.	
n(i,k)	noy	Érzékelt zajosság. Az i-edik egyharmad oktávsávban bekövetkezett érzékelt zajosság a k-adik időpillanatban.	
n(k)	noy	Legnagyobb érzékelt zajosság. Az n(i) 24 értéke közül a legnagyobb, amely a k-adik időpillanatban jelentkezik.	
N(k)	noy	Teljes érzékelt zajosság. Az n(i,k) k-adik időpillanatban egyidejűleg mért 24 pillanatnyi értékeiből kiszámított teljes érzékelt zajosság.	
p(b),
p(c),
stb.	–	Noy meredekség. Az SPL-nek log n-nel való változásait jelző egyenes vonalak meredeksége.	
PNL	PNdB	Érzékelt zajszint. Bármely időpillanatban érzékelt zajszint (a dB egység helyett a PNdB egységet használják).	
PNL(k)	PNdB	Érzékelt zajszint. Az SPL(i,k) k-adik időpillanatra vonatkozó 24 darab értékéből a kiszámított zajszint (a PNdB egységet kell a dB egység helyett használni).	
PNLM	PNdB	Legnagyobb érzékelt zajszint. A PNL(k) maximális értéke (a dB helyett a PNdB egységet használják).	
PNLT	TPNdB	Tisztahangra korrigált érzékelt zajszint. Valamely adott időpillanatban jelentkező színképi szabálytalanságokra korrigált PNL érték (a dB egység helyett a TPNdB egységet használják).	
PNLT(k)	TPNdB	Tisztahangra korrigált érzékelt zajszint. A k-adik időpillanatban jelentkező színképi szabálytalanságokra korrigált PNL érték (a dB egység helyett a TPNdB egységet használják).	
PNLTM	TPNdB	Tisztahangra korrigált legnagyobb érzékelt zajszint. A PNLT(k) maximális értéke (a dB egység helyett a TPNdB egységet kell használni).	
PNLTr	TPNdB	Tisztahangra korrigált érzékelt zajszint, amit a referencia körülményekhez igazítottak.	
s(i,k)	dB	Hangnyomásszint meredekség. A szomszédos egyharmad oktávsávok hangnyomásszintjének szintváltozása az i-edik sávnál, a k-adik időpillanatban.	
Ds(i,k)	dB	Hangnyomásszint meredekség változás.	
s’(i,k)	dB	Hangnyomásszint korrigált meredekség. A szomszédos korrigált egyharmad oktávsávok hangnyomásszintjeinek változása, az i-edik sávnál, a k-adik időpillanatban.	
s(i,k)	dB	A hangnyomásszint átlagos meredeksége.	
SPL	dB re
20 mPa	Hangnyomásszint. Meghatározott frekvenciasávban bármely adott időpillanatban jelentkező hangnyomásszint.	
SPL(a)	dB re
20 mPa	Noy töréspont koordináta. Az SPL-nek log n-re való változását képviselő egyenesek metszéspontjainak SPL értéke.	
SPL(b)
SPL(c)	dB re
20 mPa	Noy metszés. Az SPL tengely és az SPL-nek a log n-nel való változását képviselő egyenesek metszése.	
SPL(i,k)	dB re
20 mPa	Hangnyomásszint. Az i-edik egyharmad oktávsávban a k-adik időpillanatban jelentkező hangnyomásszint.	
SPL’(i,k)	dB re
20 mPa	Korrigált hangnyomásszint. A háttér hangnyomásszint első közelítőleges értéke az i-edik egyharmad oktávsávban, a k-adik időpillanatban.	
SPL(i)	dB re
20 mPa	Legnagyobb hangnyomásszint. A PNLTM spektrum i-edik egyharmad oktávsávjában jelentkező hangnyomásszint.	
SPL(i)r	dB re
20 mPa	Korrigált legnagyobb hangnyomásszint. A PNLTM spektrum i-edik egyharmad oktávsávjában jelentkező és a légköri hangelnyelésre korrigált legnagyobb hangnyomásszint.	
SPL”(i,k)	dB re
20 mPa	Végső háttér hangnyomásszint. A második és végleges közelítő háttér hangnyomásszint az i-edik egyharmad oktávsávban a k-adik időpillanatra.	
i	sec	Eltelt idő. A referencia nullától mért időtartam hossza.	
t(1), t(2)	sec	Időhatár. A h által meghatározott szignifikáns zaj időbeni lefolyásának kezdete és vége a sorrendnek megfelelően.	
Dt	sec	Időszakasz. Az idő egyenlő nagyságú növekményei, amelyekre a PNL(k)-t és a PNLT(k)-t kiszámítják	
T	sec	Vonatkoztatási idő. Az integrál módszerben, az időtartam korrekció kiszámításához referenciaként használt időtartam, ahol T=10 másodperc.	
t(°C)	°C	Hőmérséklet. A környezet légköri hőmérséklete.	
a(i)	dB/100 m	Vizsgálati légköri elnyelés. Az i-edik egyharmad oktávsávban a mért légköri hőmérséklet és relatív páratartalom mellett jelentkező hang terjedésre.	
a(i)o	dB/100 m	Referencia légköri elnyelés. A légkör hangcsillapítása az i-edik egyharmad oktávsávban a mért légköri hőmérséklet és páratartalom mellett.	
A1	fok	Első állandósult emelkedési szög. *	
A2	fok	A második állandósult emelkedési szög.**	
d
e	fok	Tolóerő visszavételi szög. A felszállást követő emelkedés pályáján azokat a pontokat kijelölő szögek, amely pontoknál a tolóerő csökkentését megkezdik és befejezik.	
h	fok	Megközelítési szög.	
hr	fok	Referencia megközelítési szög.	
q	fok	Zajszög (repülési pályához viszonyítva). A repülési pálya és a zajpálya közötti szög. A mért és a korrigált repülési pálya esetében azonos.	
y	fok	Zajszög (földhöz viszonyítva). A föld és a zajpálya közötti szög. A mért és a korrigált repülési pálya esetében azonos.	
m	fok	Hajtómű zajkibocsátási paraméter. (Lásd 9.3.4. pontot)	
D1	EPNdB	PNLT korrekció. A mért adatokból számított EPNL-hez adandó korrekció, azon zajszint változások figyelembe vétele céljából, amelyek a referencia és a tényleges vizsgálati körülmények között fennálló légköri elnyelés és zajpálya hossz eltérések miatt jelentkeznek.	
D2	EPNdB	Időtartam korrekció helyesbítés. A mért adatokból számított EPNL helyesbítése, azon zajszint változások figyelembe vétele céljából, melyek a referencia és a tényleges vizsgálati körülmények között fennálló zaj időtartam eltérésből erednek.	
D3	EPNdB	Forrás zaj korrekció. A mért adatokból számított EPNL helyesbítése, azon zajszint változások figyelembevételéhez, melyek a referencia és a tényleges vizsgálati hajtómű üzemmódok közötti különbségek miatt keletkeznek.