A	B	C	D	E	
1	FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások	Sávhasználati szabályok	
2	Frekvenciasávok és rádiószolgálatok	Rádióalkalmazások	Nemzetközi és hazai dokumentumok	Speciális feltételek, egyedi követelmények	
1399	H29		Műsorgyártás és különleges események (PMSE) alkalmazásai, beleértve a rádiómikrofonokat is (SRD) a 786–789 MHz sávban.	ERC/REC 70-03 10. melléklete
ECC/DEC/(09)03 3. melléklet 3.1. pont
MSZ EN 300 422-2	Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az ERC/REC 70-03 10. melléklet előírásait nem teljesítő, legfeljebb 50 mW ERP-vel működő eszközök a digitális átállás határnapjáig tarthatók üzemben.	
1400	H29		Rádiómikrofonok (SRD) a 789–790 MHz sávban.	MSZ EN 300 422-2	ERPmax = 50 mW
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.	
1401	790–830 MHz					
1402	ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével					
1402/A	H110B	K	Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek.	Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2010/267/EU
ECC/DEC/(09)03; ECC/DEC/(12)01	2. melléklet I. fejezet 8b. pont
2. melléklet I. fejezet 12. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).	
1402/B			IMT			
1402/C			UMTS	MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11		
1402/D			LTE	MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13
MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15		
1403	MŰSORSZÓRÁS					
1404	H80		Földfelszíni digitális műsorszórás.	2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás
ITU-R BT.419-3, BT.1368-8 Ajánlás
T/R 51-01
MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296		
1405	H80A		Földfelszíni analóg televízió-műsorszórás.	2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás
ITU-R BT.417-5, BT.419-3, BT.470-7, BT.6557, BT.1368-8, SM.851-1 Ajánlás
T/R 51-01
MSZ EN 302 297, MSZ 17203	G-rendszerű tv-adás.
NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.	
1406	Állandóhelyű					
1407	H110		Televízióhíranyag-átvitel a 790–798 MHz és a 814–830 MHz sávban.	ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás	Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni.
ERPmax = 10 W	
1408	H110		Rádióhíranyag-átvitel a 790–798 MHz és a 814–830 MHz sávban.	ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás
MSZ EN 300 454-2		
1409	H29		Rádiómikrofonok (SRD) a 790–823 MHz sávban.	MSZ EN 300 422-2	ERPmax = 50 mW
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.	
1410	H29		Műsorgyártás és különleges események (PMSE) alkalmazásai, beleértve a rádiómikrofonokat is (SRD) a 823–830 MHz sávban.	ERC/REC 70-03 10. melléklete
ECC/DEC/(09)03 3. melléklet 3.1. pont
MSZ EN 300 422-2	Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.	
1411	830–846 MHz					
1412	ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével					
1412/A	H110B	K	Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek.	Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2010/267/EU
ECC/DEC/(09)03; ECC/DEC/(12)01	2. melléklet I. fejezet 8b. pont
2. melléklet I. fejezet 12. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).	
1412/B			IMT			
1412/C			UMTS	MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11		
1412/D			LTE	MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13
MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15		
1413	MŰSORSZÓRÁS					
1414	H80		Földfelszíni digitális műsorszórás.	2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás
ITU-R BT.419-3, BT.1368-8 Ajánlás
T/R 51-01
MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296		
1415	H80A		Földfelszíni analóg televízió-műsorszórás.	2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás
ITU-R BT.417-5, BT.419-3, BT.470-7, BT.6557, BT.1368-8, SM.851-1 Ajánlás
T/R 51-01
MSZ EN 302 297, MSZ 17203	G-rendszerű tv-adás.
NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.	
1416	H29		Műsorgyártás és különleges események (PMSE) alkalmazásai, beleértve a rádiómikrofonokat is (SRD) a 830–832 MHz sávban.	ERC/REC 70-03 10. melléklete
ECC/DEC/(09)03 3. melléklet 3.1. pont
MSZ EN 300 422-2	Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.	
1417	H29		Rádiómikrofonok (SRD) a 832–846 MHz sávban.	MSZ EN 300 422-2	ERPmax = 50 mW
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.	
1418	846–862 MHz					
1419	ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével					
1419/A	H110B	K	Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek.	Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2010/267/EU
ECC/DEC/(09)03; ECC/DEC/(12)01	2. melléklet I. fejezet 8b. pont
2. melléklet I. fejezet 12. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).	
1419/B			IMT			
1419/C			UMTS	MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11		
1419/D			LTE	MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-13
MSZ EN 301 908-14; MSZ EN 301 908-15		
1420	MŰSORSZÓRÁS					
1421	H80		Földfelszíni digitális műsorszórás.	2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás
ITU-R BT.419-3, BT.1368-8 Ajánlás
T/R 51-01
MSZ EN 300 744, MSZ EN 302 296		
1422	H80A		Földfelszíni analóg televízió-műsorszórás.	2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás
ITU-R BT.417-5, BT.419-3, BT.470-7, BT.6557, BT.1368-8, SM.851-1 Ajánlás
T/R 51-01
MSZ EN 302 297, MSZ 17203	G-rendszerű tv-adás.
NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.	
1423	Állandóhelyű					
1424	H110		Televízióhíranyag-átvitel.	ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás	Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni.
ERPmax = 10 W	
1425	H110		Rádióhíranyag-átvitel.	ITU-R SM.329-11, SM.1045-1, SM.11382 Ajánlás
MSZ EN 300 454-2		
1426	H29		Rádiómikrofonok (SRD).	MSZ EN 300 422-2	ERPmax = 50 mW
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.