ÉPÍTÉSZET	BERENDEZÉS	ÉPÜLETVILLAMOSSÁG	ÉPÜLETGÉPÉSZET	
N Y Í L Á S Z Á R Ó K		AJTÓ	ABLAK	RÖGZÍTETT BÚTOR		VILÁGÍTÁS	feszültség	230	V	FŰTÉS	hőmérsékleti
igény télen	23–24 °C	
	típusa	“B” biztonsági	biztonsági				általános világítás	150	lux				
	mérete	100/210					éjszakai világítás (nyomógombról)		lux		EGYÉB IGÉNY: 	
	tok anyaga						tartalék világítás	50	lux			
	szárny anyaga						világítótestek: vandálbiztos			
	típus (WC-ben)	iskola típus								
	mérete 	 90/70					EGYÉB IGÉNY:	SZELLŐZÉS	módja	természetes	
	üvegezés								mesterséges kiegészítésként
páramentesítés céljából

	védőrács									
	EGYÉB IGÉNY: 
			CSATLAKOZÓK	erősáramú		db			
								BERENDEZÉSI TÁRGYAK, SZERELVÉNYEK: 
zuhanyállás                    2 db,
vandálbiztos mosdó   2 db,
vandálbiztos WC          1 db,
hideg-melegvizes kézmosó csap biztonsági szifonnal
	
PADLÓ	burkolat	hideg, csúszásmentes	EGYÉB IGÉNY:
áttetsző polykarbonát zuhanyválaszfal,
oldalkapaszkodó,
szappantartó,
falba rögzített kis teherbírású fogas

	EGYÉB IGÉNY: 	EGYÉB IGÉNY: 
bűzelzáróval és védőráccsal ellátott padlóösszefolyó
	
	lábazat	peremszél átmenettel				
	EGYÉB IGÉNY: 
				
FAL	anyaga	festett 				
	felületképzés					
	EGYÉB IGÉNY:
2,1 méter magasságig mosható greslap szorított fugával,
mosdó fölött tükörfényesre csiszolt acélból