A	B	C	D	E	
1	FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások	Sávhasználati szabályok	
2	Frekvenciasávok és rádiószolgálatok	Rádióalkalmazások	Nemzetközi és hazai dokumentumok	Speciális feltételek, egyedi követelmények	
1968	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével					
1969	H155		2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.	Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2008/477/EK
ECC/DEC/(12)01	2. melléklet I. fejezet 17. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
Helyhez kötött állomás és átjátszóállomás telepítésekor figyelembe kell venni az 1250–1350 MHz, a 2200–2300 MHz és a 2700–3410 MHz sávban működő, korábban engedélyezett radarok zavaró hatását.
A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).