“A” hálózat			
	GSM	UMTS	LTE	WiMAX			
	0	200 kHz *	200 kHz *	200 kHz *	GSM	“B” hálózat	
		0	0	0	UMTS		
			0	0 	LTE		
				0	WiMAX