ÉPÍTÉSZET	BERENDEZÉS	ÉPÜLETVILLAMOSSÁG	ÉPÜLETGÉPÉSZET	
N Y Í L Á S Z Á R Ó K		AJTÓ	ABLAK	RÖGZÍTETT BÚTOR	rögzített fekpad      1 db/fő,
rögzített asztal         1 db, 
rögzített ülőke         1 db/fő
(kiváltható az asztal fekpad végében történő elhelyezésével),
rögzített tárolópolc    1 db/fő	VILÁGÍTÁS	feszültség	230	V	FŰTÉS	hőmérsékleti
igény télen	21–23 °C	
	típusa	“C” biztonsági	biztonsági				általános világítás	200	lux				
	mérete	100/210	T/8				éjszakai világítás (nyomógombról)	50	lux		EGYÉB IGÉNY: 	
	tok anyaga						tartalék világítás	50	lux			
	szárny anyaga						világítótestek: vandálbiztos
(szakaszolható kapcsolás)			
	nyitás									
	zárszerkezet						EGYÉB IGÉNY:	SZELLŐZÉS	módja	természetes	
	üvegezés								

	
	védőrács									
	EGYÉB IGÉNY: 
T/8: szabad bevilágító ablakfelület			CSATLAKOZÓK	erősáramú		db			
								BERENDEZÉSI TÁRGYAK, SZERELVÉNYEK: 
vandálbiztos mosdó,
hideg-melegvizes kézmosó csap biztonsági szifonnal

PADLÓ	burkolat	meleg 	EGYÉB IGÉNY:
fedeles szeméttároló,
hamutartó	EGYÉB IGÉNY:	EGYÉB IGÉNY:	
	lábazat					
	EGYÉB IGÉNY: 
hegesztett PVC vagy öntött műgyanta
				
FAL	anyaga	festett				
	felületképzés					
	EGYÉB IGÉNY: 
mosdó mögött és körül greslap 2,1 méter magasságig, 
mosdó felett tükörfényesre csiszolt acélból