A	B	C	D	E	F	
1.	Sorszám	Módszer/eszköz	Hiba okok	A hiányosságok értékelése	
2.		Kisebb	Komoly	Veszélyes	
3.	0. A JÁRMŰ AZONOSÍTÓ ADATAI	
4.	0.1. Rendszámtábla	Szemrevételezés/UV lámpa; nagyító; mérőszalag	a) A rendszámtábla (rendszámtáblák) hiányzik (hiányoznak) vagy olyan bizonytalanul van(nak) rögzítve, hogy leeshet(nek).		X		
5.			b) A felirat hiányzik vagy olvashatatlan.		X		
6.			c) Nem egyezik a jármű okmányaival vagy nyilvántartott adataival; hamis			X	
7.			nem megfelelő kivitel			X	
8.			nem megfelelő méret / anyag			X	
9.	0.2. Alvázszám 	Szemrevételezés/ Ipari kézitükör, kézilámpa	a) Hiányzik vagy nem található.			X	
10.			b) Nem teljes, olvashatatlan, nyilvánvalóan hamisított vagy nem egyezik a jármű okmányaival.			X	
11.			c) A jármű okmányai olvashatatlanok vagy elírásokat tartalmaznak.			X	
12.			d) Nem eredeti / hamis.			X	
13.			e) Nem érvényes / olvashatatlan.			X	
14.			f) Nem típusazonos / engedély nélküli alvázcsere.			X	
15.			g) Sérült / deformált.		X	X	
16.			h) Típusazonos / engedély nélküli alvázcsere.			X	
17.	0.3. Okmányok (forg. eng; lassújármű ig.lap, engedély egyéb)	Szemrevételezés/UV lámpa; nagyító; mérőszalag	a) A jármű az okmánnyal nem egyezik.			X	
18.			b) A bizonylat / engedély hiányzik.			X	
19.			c) Hiányos / hiányzik.		X	X	
20.			d) Nem eredeti / hamis.			X	
21.			e) Nem érvényes.			X	
22.			f) Olvashatatlan.		X		
23.	0.4. Motorszám	Szemrevételezés/ Ipari kézitükör, kézilámpa	a) A jármű az okmánnyal nem egyezik.		X	X	
24.			b) Hiányos / hiányzik.		X	X	
25.			,Nem eredeti / hamis			X	
26.			d) Nem érvényes / olvashatatlan.		X	X	
27.			e) Nem típusazonos.			X	
28.	1.  FÉKBERENDEZÉS	
29.	1.1. Műszaki állapot és üzemképesség	
	1.1.1. Üzemi fékpedál/fékkar tengelye	Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.
Megjegyzés: Fékrásegítővel ellátott jármű esetében a vizsgálatot leállított motorral kell elvégezni.	a) Túl szoros a tengely.		X		
30.			b) Túl nagy a kopás vagy a holtjáték.		X	X	
			c) Sérült, hiányzik.			X	
31.	1.1.2. A pedál/kar állapota és a fékműködtető berendezés útja	Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.
Megjegyzés: Fékrásegítővel ellátott jármű esetében a vizsgálatot leállított motorral kell elvégezni.	a) A tartalék úthossz túl nagy vagy elégtelen.		X		
32.			b) A fékműködtető szabad oldása korlátozott.
Amennyiben a működést befolyásolja	X			
33.					X		
34.			c) A fékpedál csúszásgátlója hiányzik, laza vagy simára kopott.		X		
35.			d) sérült, hiányzik.			X	
36.	1.1.3. Vákuumszivattyú vagy kompresszor és tartályok	Az alkatrészek szemrevételezése normális üzemi nyomáson. A vákuum vagy a légnyomás biztonságos üzemi értékének eléréséhez szükséges idő, valamint a figyelmeztető berendezés, a többkörös védőszelep és a nyomáscsökkentő szelep működésének ellenőrzése.	a) A figyelmeztető berendezés működésbe lépése után (vagy ha a nyomásmérő a veszélyzónában van) nincs legalább négy fékezéshez elegendő légnyomás/vákuum;		X		
37.			legalább két fékezés a figyelmeztető berendezés működésbe lépése után (vagy ha a nyomásmérő a veszélyzónában van)			X	
38.			b) A fék biztonságos működéséhez szükséges légnyomás/vákuum felépülési ideje túl hosszú a követelményekhez képest1.		X		
39.			c) Nem működik a többkörös védőszelep vagy a nyomáscsökkentő szelep.		X		
40.			d) Levegővesztés miatt érezhető nyomásesés vagy hallható levegőszivárgás tapasztalható.		X		
41.			e) Külső sérülés, amely valószínűsíthetően befolyásolja a fékrendszer működését.		X		
42.			A biztonsági fék működése nem kielégítő.			X	
43.			f) A tartály korrodált vagy sérült / tömítettsége nem megfelelő / rögzítése nem megfelelő; korrodált, vagy sérült.		X	X	
44.	1.1.4. Alacsony nyomásra figyelmeztető nyomásmérő vagy jelzés	Funkcionális ellenőrzés.	A nyomásmérő vagy a jelzőműszer rosszul működik vagy hibás.	X			
45.			Az alacsony nyomás nem állapítható meg.			X	
46.	1.1.5. Kézi működtetésű fékerőhatároló szelep	Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.	a) A vezérlőkar törött, sérült vagy túlságosan kopott.		X		
47.			b) A vezérlőkar nincs megfelelően a szelepre rögzítve vagy a szelep kilazult.		X		
48.			c) Lazák a csatlakozások, vagy szivárgás van a rendszerben.		X		
49.			d) Nem kielégítő működés.		X		
50.	1.1.6. Rögzítőfék kezelőszerv, rögzítőfékkar, rögzítőfék-reteszelő kilincsmű, elektromos rögzítőfék, rugóerőtároló	Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.	a) A reteszelés nem tart megfelelően.		X	X	
51.			b) A rögzítőfékkar-tengely vagy a reteszelő mechanizmus kopott.		X		
52.			Túlzottan kopott.			X	
53.			c) Túl nagy kar úthossz a kezelőkar helytelen beállítása miatt.		X		
54.			d) A kezelőszerv hiányzik, sérült vagy nem működik.			X	
55.			e) Nem megfelelő működés, a figyelmeztető készülék hibát jelez.		X		
56.			f) Korrodált	X	X	X	
57.			g) Nem jóváhagyott / nem minősített		X	X	
58.			h) Nem működik / hibásan működik		X	X	
59.			i) Sérült / deformált		X	X	
60.			j) Szorul		X	X	
61.	1.1.7. Fékszelepek (lábszelepek, tehermentesítők, vezérlőszelepek)	Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.	a) A szelep sérült vagy túlzott levegőszivárgás tapasztalható.		X		
62.			Amennyiben a működését befolyásolja.			X	
63.			b) Túlzott olajszivárgás a kompresszorból.	X			
64.			c) A szelep nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűtlenül van beszerelve.		X		
65.			d) A hidraulikus fékfolyadék folyik vagy szivárog.		X		
66.			Amennyiben a működését befolyásolja.			X	
67.			e) Akad, sérült.			X	
68.			f) Nem működik / hibásan működik / nem jóváhagyott.			X	
69.	1.1.8. Csatlakozófejek a pótkocsifékekhez (elektromos és pneumatikus)	A fékrendszerhez tartozó, a vontatójármű és a pótkocsi közötti csatlakozás szétkapcsolása, majd újbóli összekapcsolása.	a) A csap vagy az önzáró szelep hibás.			X	
70.			Amennyiben a működését befolyásolja.			X	
71.			b) A csap vagy a csatlakoztató szelep nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűtlenül van beszerelve.		X	X	
72.			Amennyiben a hatásosságot befolyásolja.			X	
73.			c) Túl nagy a szivárgás.			X	
74.			Amennyiben a hatásosságot befolyásolja.			X	
75.			d) Nem megfelelő működés.			X	
76.			Befolyásolja a fék hatásosságát.			X	
77.			e) Nem jóváhagyott / nem minősített.			X	
78.			f) Sérült / deformált.		X	X	
79.			g) Korrodált.		X	X	
80.	1.1.9. Energiatároló sűrítettlevegő-tartálya	Szemrevételezés.	a) A tartály enyhén sérült vagy enyhén korrodált.		X		
81.			A tartály súlyosan sérült, korrodálódott vagy szivárog.			X	
82.			b) Hatás a vízmentesítő szelep működésére.	X			
83.			A vízmentesítő berendezés nem működik.		X		
84.			c) A tartály nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűtlenül van felszerelve.			X	
85.	1.1.10. Fékrásegítő egység, főfékhenger (hidraulikus fékberendezésben)	Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, 	a) A fékrásegítő sérült vagy hatástalan.			X	
86.			Amennyiben nem működik.			X	
87.			b) A főfékhenger sérült, de a fék működik.			X	
88.			A főfékhenger sérült vagy szivárog			X	
89.			c) A főfékhenger nem biztonságos, de a fék működik.			X	
90.			A főfékhenger nem biztonságos.			X	
91.			d) Nincs elegendő fékfolyadék, szintje a “MIN” jelzés alatt áll.	X			
92.			A fékfolyadék szintje jelentősen a “MIN” jelzés alatt áll		X		
93.			Nem látható fékfolyadék.			X	
94.			e) A főfékhenger tartályának fedele hiányzik.	X			
95.			f) A fékfolyadék-figyelmeztető lámpa világít vagy hibás.		X		
96.			g) A fékfolyadékszint-figyelmeztető készülék helytelenül működik.		X		
97.			h) Nem jóváhagyott / nem minősített				
98.	1.1.11. Merev fékcsövek	Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.	a) Meghibásodás vagy törés közvetlen veszélyének fennállása.			X	
99.			b) A csöveknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlelhető (légfékrendszerek esetében).			X	
100.			A csöveknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlelhető (hidraulikus fékrendszerek esetében).			X	
101.			c) A csövek sérültek vagy túlságosan korrodáltak.
A blokkolás vagy a szivárgás közvetlen kockázata révén befolyásolja a fékek működését.			
X	
102.			d) A csövek rossz helyen vannak.
Károsodás veszélye áll fenn.			X	
103.			e) helytelen szerelés			X	
104.			f) nem megfelelő kivitel / méret / anyag			X	
105.			g) sérült / deformált			X	
106.			h) szennyezett		X	X	
107.	1.1.12. Féktömlők	Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, amennyiben lehetséges.	a) Meghibásodás vagy törés közvetlen veszélyének fennállása.			X	
108.			b) A tömlők sérültek, deformálódtak, ki vannak dörzsölődve, megcsavarodtak vagy túl rövidek, nem jóváhagyottak.			X	
109.			c) A tömlőknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlelhető (légfékrendszerek)			X	
110.			A tömlőknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlelhető (hidraulikus fékrendszerek).			X	
111.			d) A tömlők nyomás alatt kidudorodnak.			X	
112.			A szövetbevonat sérült.			X	
113.			e) A tömlők porózusak.			X	
114.			f) helytelen szerelés			X	
115.			g) nem megfelelő kivitel / méret / anyag			X	
116.			h) sérült / deformált			X	
117.			i) szennyezett		X	X	
118.	1.1.13. Dob- és tárcsafék betétek	Szemrevételezés.	a) A dob- vagy a tárcsafékbetét túlzottan kopott (elérte a minimumjelzést).		X		
119.			A dob- vagy a tárcsafékbetét túlzottan kopott. (a minimumjelzés nem látható)			X	
120.			b) A betét szennyezett (olaj, zsír stb.).			X	
121.			Ez befolyásolja a fék működését			X	
122.			c) A betét hiányzik vagy rosszul van beszerelve.			X	
123.			d) Mechanikai biztosítás nem megfelelő.			X	
124.			e) Kopott / nagy holtjáték.			X	
125.			f) Helytelen szerelés.			X	
126.			g) Sérült / deformált.			X	
127.	1.1.14. Fékdobok, féktárcsák	Szemrevételezés.	a) A dob vagy tárcsa túlságosan kopott		X		
128.			A dob vagy tárcsa túlságosan bemaródott vagy repedt, nincs megfelelően rögzítve, vagy törött.			X	
129.			b) A fékdob vagy a féktárcsa szennyezett (olaj, zsír stb.).		X		
130.			Ez befolyásolja a fék működését.			X	
131.			c) A fékdob vagy a féktárcsa hiányzik.			X	
132.			d) A féktartólapok nincsenek megfelelően rögzítve.			X	
133.			e) helytelen szerelés			X	
134.			f) sérült / deformált			X	
135.	1.1.15. Fék huzalok, fék vonórudak, fékkarok, fékrudazatok	Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, amennyiben lehetséges.	a) A huzal sérült vagy összecsomózódott, akad			X	
136.			Ez befolyásolja a fék működését			X	
137.			b) Valamelyik alkatrész túlságosan kopott vagy korrodált.			X	
138.			Ez befolyásolja a fék működését			X	
139.			c) Helytelenül szerelt, rúd vagy csatlakozóelem.			X	
140.			d) A huzalvezető sérült.		X		
141.			e) A fékrendszer szabad mozgása korlátozott.		X		
142.			f) A fékkarok/fékrudazatok rendellenes úthossza hibás beállításra vagy túlzott kopásra utal.			X	
143.			g) mechanikai biztosítás nem megfelelő			X	
144.			h) nagy a holtjáték,			X	
145.			i) helytelen szerelés			X	
146.	1.1.16. Fékműködtető készülék (rugóerő-tárolós fék, hidraulikus fékhenger is)	Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.	a) A készülék repedt vagy sérült,			X	
147.			Ez befolyásolja a fék működését			X	
148.			b) A készülékben szivárgás észlelhető.			X	
149.			Ez befolyásolja a fék működését.			X	
150.			c) A készülék nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűtlenül van beszerelve.			X	
151.			Ez befolyásolja a fék működését.			X	
152.			d) A készülék túlságosan korrodált,			X	
153.			a készülék eltörhet, nem működik.			X	
154.			e) A működtető dugattyúnak vagy a membránnak elégtelen vagy túl nagy az úthossza.			X	
155.			Befolyásolja a fék működését (nincs tartalék mozgástér).			X	
156.			f) A porvédő sérült.	X			
157.			A porvédő hiányzik vagy erősen sérült.		X		
158.			Sérült, deformálódott			X	
159.			szorul			X	
160.	1.1.17. Fékerő-szabályozó szelep	Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.	a) A rudazat sérült.			X	
161.			b) A rudazat rosszul van beállítva.		X		
162.			c) A szelep szorul, vagy nem működik (az ABS működik).		X		
163.			A szelep szorul, vagy nem működik.			X	
164.			d) A szelep hiányzik (ha kötelező).			X	
165.			e) Az adattábla hiányzik.			X	
166.			f) Az adatok olvashatatlanok vagy nem felelnek meg a követelményeknek1.		X		
167.			g) Korrodált / sérült, deformálódott / nem jóváhagyott / tömítettség nem megfelelő			X	
168.	1.1.18. Fékpofahézag-állítók és 
-jelzők	Szemrevételezés.	a) A hézagállító sérült, szorul, rendellenes az úthossza, túlságosan kopott vagy helytelenül van beállítva.			X	
169.			b) A hézagállító hibás.			X	
170.			c) A hézagállító helytelenül van beszerelve vagy kicserélve.			X	
171.	1.1.19. Tartósfék-rendszer 
(ha be van szerelve vagy kötelező)	Szemrevételezés.	a) Laza csatlakozás vagy rögzítés.		X		
172.			Amennyiben a működést befolyásolja.			X	
173.			b) A rendszer nyilvánvalóan hibás vagy hiányzik.			X	
174.	1.1.20. Pótkocsifékek automatikus működése	A vontatójármű és a pótkocsi közötti fékcsatlakozás szétkapcsolása.	A pótkocsi fékje nem működik automatikusan a csatlakozás szétkapcsolásakor.			X	
175.	1.1.21. Teljes fékrendszer	Szemrevételezés	a) Egyéb rendszerelem (pl. fagytalanító szivattyú, légszárító stb.) külső sérülése vagy a fékrendszert hátrányosan érintő túlzott korróziója.		X		
176.			Ez befolyásolja a fék működését.			X	
177.			b) A levegő vagy fagyásgátló szivárgása		X		
178.			Befolyásolja a rendszer helyes működését.			X	
179.			c) Nem megfelelően rögzített vagy szakszerűtlenül beszerelt alkatrész.			X	
180.			d) Bármely alkatrész nem biztonságos vagy engedély nélküli átalakítása3,			X	
181.			Ez befolyásolja a fék működését			X	
182.	1.1.22. Vizsgáló csatlakozók (ha be vannak szerelve vagy kötelezők)	Szemrevételezés	a) Hiányoznak.			X	
183.			b) Sérültek,		X		
184.			használhatatlanok vagy szivárognak.			X	
185.	1.1.23. Ráfutófék	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	Nem megfelelő hatékonyság			X	
186.			akad / sérült			X	
187.			kopott / nagy holtjáték			X	
188.			a járműhöz nem engedélyezett			X	
189.	1.2.  Az üzemi fék működési jellemzői és hatásossága	
190.	1.2.1. Teljesítmény	fékpadon, a vizsgálat során fokozatosan történő fékezés a maximális fékerő eléréséig.	a) Nem megfelelő fékerő egy vagy több keréken. A fékerő hiánya egy vagy több keréken.			X	
192.			b) A fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 70%-a, Tengelykormányzás esetén a fékerő egy adott keréken kisebb mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 85%-a.			X	
193.			c) A fékerő nem növelhető fokozatosan (a fék rángat).			X	
194.			d) Rendellenes késés a fék működtetése közben, bármely keréken.		X		
195.			e) Túl nagy fékerő-ingadozás egy kerékfordulaton belül.			X	
196.	1.2.2. Hatásosság	Fékpadon végzett vizsgálat a megengedett maximális tömegre vonatkoztatott vagy nyerges pótkocsi esetében a megengedett tengelyterhelések összegére vonatkoztatott lefékezési arány megállapítására.
	Nem éri el az alábbi minimális értékeket (1):
1. Ha a jármű nyilvántartásba vétele első alkalommal 2012. január 1-je. után történt:
—	M1 kategória: 58%

—	M2 és M3 kategória: 50%

—	N1 kategória: 50%

—	N2 és N3 kategória: 50%

—	O2, O3 és O4 kategória:
—	nyerges pótkocsi esetében: 45% (2)

—	vonórudas pótkocsi esetében: 50%			X	
197.			2. Ha a jármű nyilvántartásba vétele első alkalommal 2012.1.1. előtt történt:
—	M1, M2 és M3 kategória: 50% (3)

—	N1: kategória: 45%

—	N2 és N3 kategória: 43% (4)

—	O2, O3 és O4 kategória: 40% (5)			X	
198.			3.Egyéb kategóriák:
L-kategóriák (mindkét fék):
—	L1e kategória: 42%
—	L2e, L6e kategória: 40%
—	L3e kategória: 50%
—	L4e kategória: 46%
—	L5e, L7e kategória: 44%
L-kategória (hátsókerék-fék):
minden kategória: a jármű össztömegének 25%-a
A fenti értékek kevesebb, mint 85%-át éri el			

X

X	
199.	1.3. Biztonsági fék működési jellemzői és hatásossága (ha külön rendszer biztosítja)	
200.	1.3.1. Teljesítmény	Amennyiben a biztonsági fékrendszer elkülönül az üzemi fékrendszertől, az 1.2.1. pontban ismertetett módszer szerint kell eljárni.	a) Nem megfelelő fékerő egy vagy több keréken.		X		
201.			A fékerő hiánya egy vagy több keréken.			X	
202.			b) A fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 70%-a, illetőleg közúton történő fékvizsgálat esetén a jármű túlzott mértékben eltér az egyenes iránytól.		X		
203.			Kormányzott tengelyen a fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 85%-a.			X	
204.			c) A fékerő nem növelhető fokozatosan (a fék rángat).		X		
205.	1.3.2. Hatásosság	Amennyiben a biztonsági fékrendszer elkülönül az üzemi fékrendszertől, az 1.2.2. pontban ismertetett módszer szerint kell eljárni.	A fékerő kisebb, mint az 1.2.2. pont szerint a megengedett maximális tömeg mellett meghatározott üzemi fékhatás 50%-a (6).		X		
206.			A fenti fékerő-értékek kevesebb mint 85%-át éri el.			X	
207.	1.4.  Rögzítőfék működési jellemzői és hatásossága	
208.	1.4.1. Teljesítmény	A fék működtetése fékpadon.
(Megjegyzés: Az elektromos működtetésű rögzítőfékkel ellátott jármű esetében, amennyiben a vizsgálatot a jármű konstrukciójából adódóan nem lehet elvégezni, a vizsgálatot a gyártó előírása szerint kell elvégezni.)	A fék az egyik oldalon nem működik, illetőleg közúton történő fékvizsgálat esetén a jármű túlzott mértékben eltér az egyenes iránytól.		X		
209.			A vizsgálat alkalmával a jármű tömege viszonylatában a fenti értékek kevesebb mint 50%-a.			X	
210.	1.4.2. Hatásosság	Vizsgálat fékpadon.	A lefékezettségi arány a teljes járműre nem éri el a legalább 16%-ot a jármű legnagyobb megengedett tömegéhez viszonyítva, gépjárművek esetében, a legalább 12%-ot a jármű legnagyobb megengedett össztömegéhez viszonyítva.		X		
211.			A fenti fékerő-értékek kevesebb, mint 85%-át éri el			X	
212.	1.5. A tartósfék-rendszerműködési jellemzői	Szemrevételezés – a rendszer üzemképességének ellenőrzése.	a) A fékhatás nem fokozatosan változik (a kipufogófék-rendszerekre nem vonatkozik).		X		
213.			b) A rendszer nem működik.			X	
214.	1.6. Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)	Szemrevételezés és a figyelmeztető berendezés ellenőrzése, vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazása.	a) A figyelmeztető berendezés hibásan működik.			X	
215.			b) A figyelmeztető berendezés rendszerhibát jelez.			X	
216.			c) A keréksebesség-érzékelő hiányzik vagy sérült.			X	
217.			d) A vezetékek sérültek.			X	
218.			e) Egyéb alkatrész hiányzik vagy sérült.			X	
219.			f) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.			X	
220.	1.7. Elektronikusan vezérelt fékrendszer (EBS)	Szemrevételezés és a figyelmeztető berendezés ellenőrzése, vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazása.	a) A figyelmeztető berendezés hibásan működik.			X	
221.			b) A figyelmeztető berendezés rendszerhibát jelez.			X	
222.			c) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.			X	
223.	1.8. Fékfolyadék	Szemrevételezés, forráspont mérés	A fékfolyadék szennyezett vagy üledékes.		X		
224.			Meghibásodás közvetlen veszélyének fennállása.			X	
			Fékfolyadék forráspont 200 Celsius fok alatt			X	
225.	2. KORMÁNYBERENDEZÉS	
226.	2.1. Műszaki állapot	
227.	2.1.1. A kormánymű állapota	A járművet akna fölé vagy emelőre helyezve, a kerekeket a földtől elemelve, a kormánykereket ütközésig el kell forgatni jobbra és balra. A kormánymű működésének szemrevételezéssel történő ellenőrzése.	a) A kormány nehezen forog.		X		
228.			b) A kormánytengely deformálódott vagy a bordázat kopott.			X	
229.			Ez befolyásolja a helyes működést			X	
230.			c) A kormánytengely túlzottan kopott			X	
231.			Ez befolyásolja a helyes működést.			X	
232.			d) A kormánytengely kitérése túl nagy.		X		
233.			Ez befolyásolja a helyes működést.			X	
234.			e) Szivárgás.		X		
235.			Cseppképződés.			X	
236.			Az elkormányzottság nem megfelelő.			X	
237.	2.1.2. Kormánymű ház	A járművet futómű-mozgató padra helyezve, a kormánykereket el kell forgatni jobbra és balra, valamint a paddal a kerekeket meg kell mozgatni. Kormánymű ház szemrevételezéssel történő ellenőrzése.	a) A kormánymű ház nincs megfelelően rögzítve.		X		
238.			A rögzítések veszélyesen lazák, vagy láthatóan elmozdulnak az alvázhoz vagy a karosszériához képest.			X	
239.			b) Az alvázon lévő rögzítő furatok megnyúltak.		X		
240.			A rögzítéseket komolyan érinti.			X	
241.			c) A rögzítő csavar hiányzik vagy törött			X	
242.			A rögzítéseket komolyan érinti			X	
243.			d) A kormánymű ház törött.			X	
244.			e) A mechanikai biztosítás nem megfelelő			X	
245.			f) szivárog		X	X	
246.	2.1.3. A kormányrudazat állapota	A járművet futómű-mozgató padra helyezve, kormánykereket erőteljesen el kell rántani jobbra és balra, valamint a paddal a kerekeket meg kell mozgatni. A kormányrendszer alkatrészeinek szemrevételezéssel történő ellenőrzése elhasználtság, törés és biztonságosság tekintetében.	a) A rögzített alkatrészek relatív elmozdulása.		X		
247.			Az alkatrészek egymáshoz képesti elmozdulása túl nagy vagy fennáll a szétválás valószínűsége.			X	
248.			b) Túlzott kopás az illesztéseknél.		X		
249.			A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn			X	
250.			c) Bármely alkatrész törése vagy deformációja.			X	
251.			ez befolyásolja a helyes működést			X	
252.			d) Rögzítő eszközök hiánya.			X	
253.			e) Az alkatrészek helytelen beállítása (pl. nyomtávrúd vagy kormánytolórúd).			X	
254.			f) Engedély nélküli átalakítás; túl nagy holtjáték, sérült deformált, nem jól működik			X	
255.			g) A porvédő sérült vagy elhasználódott	X			
256.			A porvédő hiányzik vagy erősen elhasználódott.		X		
257.	2.1.4. A kormányrudazat működése	A járművet futómű-mozgató padra helyezve, kormánykereket erőteljesen el kell rántani jobbra és balra, valamint a paddal a kerekeket meg kell mozgatni. A kormányrendszer alkatrészeinek szemrevételezéssel történő ellenőrzése elhasználtság, törés és biztonságosság tekintetében.	a) A mozgó kormányrudazat hozzáér az alváz egy rögzített részéhez.			X	
258.			b) A kormányütköző nem tölti be funkcióját vagy hiányzik.			X	
259.			Hiányzik			X	
260.			kopott			X	
261.			helytelenül szerelt			X	
262.			sérült			X	
263.			hibásan működik			X	
264.			deformálódott			X	
265.	2.1.5. Kormányrásegítő rendszer	A kormányrendszer ellenőrzése: szivárgás és a hidraulikafolyadék-tartály szintje (amennyiben látható). A kormányrásegítő rendszer működésének ellenőrzése, földön álló kerekekkel és járó motor mellett.	a) Folyadékszivárgás vagy a helyes működést befolyásolja.			X	
266.			b) Nincs elegendő folyadék (szintje a “MIN” jelzés alatt áll)	X			
267.			A tartály nem megfelelő.		X		
268.			c) A rendszer nem működik,		X		
269.			Ez befolyásolja a kormányzást			X	
270.			d) törött vagy kilazult gépezet			X	
271.			Ez befolyásolja a kormányzást			X	
272.			e) Az alkatrészek helytelenül vannak beállítva vagy érintkeznek.		X		
273.			Ez befolyásolja a kormányzást			X	
274.			f) Engedély nélküli átalakítás3.			X	
275.			g) A kábelek/tömlők sérültek vagy túlzottan korrodáltak.			X	
276.			Ez befolyásolja a kormányzást			X	
277.			h) Sérült / deformálódott			X	
278.			i) Az elektromos biztosítékozás nem megfelelő			X	
279.			j) szorul.			X	
280.			k) A mechanikai biztosítás nem megfelelő			X	
281.	2.2.  Kormánykerék, kormányoszlop és kormány	
282.	2.2.1. Kormánykerék/kormány állapota	A járművet emelőre helyezve (a jármű súlya a földre nehezedik) a kormánykereket a kormányoszloppal párhuzamosan húzni és tolni kell, illetve a kormánykereket/kormányt a kormányoszlopra/villákra merőlegesen különböző irányokba tolni kell. A holtjáték, valamint a rugalmas csatlakozófejek vagy kardáncsuklós csatlakozások szemrevételezéssel történő ellenőrzése.	a) A kormánykerék és a kormányoszlop relatív elmozdulása, ami lazulást jelez.		X		
283.			A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn,			X	
284.			b) Nincs biztosítószerkezet a kormánykerékagyon.		X		
285.			A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.			X	
286.			c) A kormánykerékagy, a karima vagy a küllő törött vagy kilazult.		X		
287.			A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.			X	
288.			d) A működés nem megfelelő,			X	
289.			e) sérült / deformálódott,		X	X	
290.			f) kopott / nagy holtjáték		X	X	
291.	2.2.2. Kormányoszlop/kengyelek és villák és kormánylengés-csillapító	A járművet emelőre helyezve (a jármű súlya a földre nehezedik) a kormánykereket a kormányoszloppal párhuzamosan húzni és tolni kell, illetve a kormánykereket/kormányt a kormányoszlopra/villákra merőlegesen különböző irányokba tolni kell. A holtjáték, valamint a rugalmas csatlakozófejek vagy kardáncsuklós csatlakozások szemrevételezéssel történő ellenőrzése.	a) A kormánykerék közepének játéka tengelyirányban túl nagy.		X		
292.			b) A kormányoszlop tetejének az oszlop tengelyétől sugárirányban való játéka túl nagy.		X		
293.			c) A rugalmas csatlakozófej túlzottan elhasználódott.		X		
294.			d) A rögzítés hibás.		X		
295.			A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.			X	
296.			e) Engedély nélküli átalakítás,			X	
297.			f) hibás működés,				
298.			g) sérült, deformálódott, kivitel				
299.			h) nem megfelelő működés				
300.	2.3. Kormányholtjáték	A járművet emelőre helyezve (a jármű súlya a kerekekre nehezedik álló motornál (kormányrásegítő rendszer), a kerekeket egyenes irányba állítva, a kormánykereket könnyedén el kell forgatni jobbra és balra, amennyire lehetséges, a kerekek megmozdítása nélkül. A holtjáték szemrevételezéssel történő ellenőrzése.	A kormányzás holtjátéka túl nagy (például a kormánykerék egy pontjának elmozdulása meghaladja a kormánykerék átmérőjének egyötödét) vagy nem felel meg a követelményeknek1.		X		
			Ez befolyásolja a biztonságos kormányzást.			X	
301.	2.4. A pótkocsi forgózsámolyos tengelykormányzása	Szemrevételezéssel történő ellenőrzés és az erre a célra kialakított futómű-mozgató pad használata	a) Az alkatrész enyhén sérült.		X		
302.			Súlyosan sérült vagy törött alkatrész.			X	
303.			b) Túl nagy a holtjáték.		X		
304.			Ez befolyásolja az egyenesfutást; romlik az iránytartás.			X	
305.			c) A rögzítés hibás.		X		
306.			a rögzítéseket komolyan érinti			X	
307.			d) A mechanikai biztosítás nem megfelelő			X	
308.			e) Helytelen szerelés			X	
309.	2.5. Elektronikus kormányrásegítő (EPS)	Szemrevételezés és a kormánykerék, valamint a kerekek elfordulási szöge kiegyenlítettségének ellenőrzése járó és álló motor mellett,, vagy az elektronikus jármű-interfész használatával	a) Az EPS hibajelző lámpája a rendszerben fellépett valamilyen hibát jelez.		X		
310.			b) Kiegyenlítetlenség a kormánykerék és a kerekek elfordulási szöge között.		X		
311.			Ez befolyásolja a kormányzást.			X	
312.			c) A kormányrásegítő nem működik.			X	
313.			d) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.		X		
314.			e) A biztosítékolás nem megfelelő.			X	
315.	3.  KILÁTÁSI VISZONYOK	
316.	3.1. Látómező	Szemrevételezéssel történő ellenőrzés a vezetőülésből; Fénymérő, mérőszalag.	Akadály a vezető látómezőjében, amely lényegesen befolyásolja a kilátást előre vagy oldalra (az ablaktörlő törlési tartományán kívül).	X			
317.			Kedvezőtlen hatás az ablaktörlő törlési tartományára vagy a külső tükrök nem láthatók.			X	
318.	3.2. Az üveg állapota	Szemrevételezés.	a) Megrepedt vagy elszíneződött üveg, illetve átlátszó felület (ha megengedett) (az ablaktörlő törlési tartományán kívül).	X			
319.			Kedvezőtlen hatás az ablaktörlő törlési tartományára vagy a külső tükrök nem láthatók.			X	
320.			b) Az üveg vagy átlátszó felület nem felel meg a követelményekben1 előírtaknak (az ablaktörlő törlési tartományán kívül).		X		
321.			Kedvezőtlen hatás az ablaktörlő törlési tartományára vagy a külső tükrök nem láthatók.			X	
322.			c) Az üveg vagy átlátszó felület állapota elfogadhatatlan.			X	
323.			Ez jelentősen befolyásolja az ablaktörlő törlési tartományán belüli kilátást.			X	
324.			d) A fólia helytelen szerelése (légzárványos).		X		
325.			e) A fólia szakadt hiányos.		X		
326.			f) A fólia nem engedélyezett.			X	
327.	3.3. Visszapillantó tükrök eszközök	Szemrevételezés.	a) A tükör vagy eszköz hiányzik vagy nem a követelményeknek1 megfelelően van felszerelve. (Legalább két visszapillantási eszköz.)			X	
328.			Kettőnél kevesebb visszapillantási eszköz.			X	
329.			b) A tükör vagy eszköz enyhén sérült vagy meglazult, enyhén deformált.		X		
330.			A tükör vagy eszköz nem működik, súlyosan sérült, illetőleg lazán vagy nem megfelelően van rögzítve.			X	
331.			c) Nincs meg a szükséges látótér.			X	
332.	3.4. Szélvédőtörlők	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	a) Az ablaktörlő nem működik, hiányzik, vagy nem felel meg a követelményeknek1.		X		
333.			b) Az ablaktörlő lapát hibás.	X			
334.			Az ablaktörlő lapát hiányzik vagy egyértelműen hibás.		X		
335.	3.5. Szélvédőmosók	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	A szélvédőmosók nem működnek megfelelően (mosófolyadék hiányzik, de a szivattyú működik; vagy a vízsugár rosszul van beállítva).	X			
336.			A szélvédőmosók nem működnek.			X	
337.	3.6. Páramentesítő berendezés	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	A rendszer nem működik vagy egyértelműen hibás.		X		
338.			Hiányzik			X	
339.	3.7. Előretekintő tükrök eszközök	Szemrevételezés.	a) A tükör vagy eszköz hiányzik vagy nem a követelményeknek1 megfelelően van felszerelve.			X	
340.			b) A tükör vagy eszköz enyhén sérült vagy meglazult, enyhén deformált.		X		
341.			A tükör vagy eszköz nem működik, súlyosan sérült, illetőleg lazán vagy nem megfelelően van rögzítve.			X	
342.			c) Nincs meg a szükséges látótér			X	
343.	4.  VILÁGÍTÁS, FÉNYVISSZAVERŐK ÉS ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK	
344.	4.1.  Fényszórók	
345.	4.1.1. Állapot és üzemképesség	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	a) A világítás/fényforrás hibás vagy hiányzik. (Többpontos világítás/fényforrások; LED esetén a diódák legfeljebb harmada nem működőképes.)		X	X	
346.			Egypontos világítás/fényforrások; LED esetén a kilátás lényegesen romlik			X	
347.			b) A fényszórórendszer (fényvisszaverő és lencse) enyhén hibás.		X		
348.			A fényszórórendszer (fényvisszaverő és lencse) nagymértékben hibás vagy hiányzik.			X	
349.			c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.		X		
350.			d) Helytelen szerelés.			X	
351.			e) Sérült / deformált.		X	X	
352.			f) Törött.			X	
353.			g) Szennyezett.		X		
354.			h) Tömítettség nem megfelelő.	X	X		
355.			i) Elhelyezési méret nem megfelelő.			X	
356.			j) Elektromos kapcsolás nem megfelelő.		X		
357.	4.1.2. Beállítás	Fényszóró-beállító készülék vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásával kell meghatározni az egyes fényszórók vízszintes beállítását	a) A fényszóró beállítása a követelményekben1 megállapított határokon kívül esik.			X	
358.			b) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.		X		
359.	4.1.3. Kapcsolók	Szemrevételezéssel és működtetéssel, vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásával történő ellenőrzés	a) A kapcsoló működése (az egyidejűleg világító fényszórók száma) nem felel meg a követelményeknek1.			X	
360.			Az első fényforrások túllépik a legnagyobb megengedett fényerősséget				
361.			b) A vezérlőegység hibásan működik.		X		
362.			c) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.		X		
363.	4.1.4. A követelményeknek való megfelelés1 	Szemrevételezéssel és fényszóró-beállító készülékkel történő ellenőrzés.	a) A fényszóró, a kibocsátott fény színe, a fényszóró helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek1.			X	
364.			b) A burán vagy a fényforráson olyan eszköz található, amely egyértelműen csökkenti a fényerősséget, vagy megváltoztatja a kibocsátott fény színét.			X	
365.			c) A fényforrás és a fényszóró nem kompatibilisek. / Az első fényforrások nem érik el illetve túllépik a legnagyobb megengedett fényerősséget.			X	
366.	4.1.5. Magasságállító (vetítési távolság és dőlésszög állító) eszközök (ha kötelező)	Szemrevételezéssel és működtetéssel, 	a) A készülék nem működik.			X	
367.			b) A kézi vezérlésű készülék nem működtethető a vezetőülésből.			X	
368.			c) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.		X		
369.	4.1.6. Fényszórótisztító berendezés (ha kötelező)	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	A készülék nem működik.		X		
			Gázkisüléses lámpák esetében			X	
370.	4.2.  Első és hátsó helyzetjelző lámpák, oldalsó szélességjelző lámpák, hátsó méretjelző lámpák és nappali menetlámpák	
371.	4.2.1. Állapot és üzemképesség	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	a) A fényforrás hibás. (Többpontos világítás/fényforrások; LED esetén a diódák több mint harmada nem működőképes.) / Egypontos fényforrások; LED esetén a diódák kevesebb, mint kétharmada működőképes.			X	
372.			b) A bura hibás repedt/törött.		X	X	
373.			c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.		X		
374.			d) Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.		X	X	
375.	4.2.2. Kapcsolók	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	a) A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek1.
A hátsó helyzetjelző és oldalsó szélességjelző lámpák bekapcsolt fényszóró mellett kikapcsolhatók.			X	
376.			b) A vezérlőegység hibásan működik.		X		
377.	4.2.3. A követelményeknek való megfelelés1 	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	a) A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek1.
Elöl piros vagy hátul fehér fény; erősen csökkent fényerősség.			X	
378.			b) A burán vagy a fényforráson olyan eszköz található, amely csökkenti a fényerősséget, vagy megváltoztatja a kibocsátott fény színét.
Elöl piros vagy hátul fehér fény; erősen csökkent fényerősség.			X	
379.			c) Elektromos kapcsolás nem megfelelő / nem jóváhagyott / darabszám nem megfelelő / elhelyezési méret nem megfelelő / együtt világító berendezések száma nem megfelelő		X	X	
380.	4.3.  Féklámpák	
381.	4.3.1. Állapot és üzemképesség	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	a) A fényforrás hibás. (Többpontos fényforrás; LED esetén a diódák legfeljebb harmada nem működőképes.) Egypontos fényforrások; LED esetén a diódák kevesebb, mint kétharmada működőképes. / Egyetlen fényforrás sem működik			
X
	
382.			b) A bura enyhén hibás (nem befolyásolja a fénykibocsátást.)		X		
383.			A bura nagymértékben hibás (befolyásolja a fénykibocsátást).			X	
384.			c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve. / Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.		X	X	
385.			d) Elektromos kapcsolás nem megfelelő			X	
386.	4.3.2. Kapcsolók	Szemrevételezéssel és működtetéssel, vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásával történő ellenőrzés	a) A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek1.
Késve lép működésbe
Egyáltalán nem működik.			X	
387.			b) A vezérlőegység hibásan működik.		X		
388.			c) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.		X		
389.			d) A biztonsági féklámpa nem működik, vagy nem megfelelően működik.			X	
390.	4.3.3. A követelményeknek való megfelelés1 	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek1.
Hátul fehér fény; erősen csökkent fényerősség.			X	
391.			Nem jóváhagyott, darabszám, elhelyezési méret nem megfelelő			X	
392.	4.4.  Irányjelző és vészvillogó lámpák	
393.	4.4.1. Állapot és üzemképesség	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	a) A fényforrás hibás. (Többpontos fényforrás; LED esetén a diódák legfeljebb harmada működőképes.)		X		
394.			Egypontos fényforrások; LED esetén a diódák kevesebb, mint két harmada működőképes.			X	
395.			b) A bura enyhén hibás. (Nem befolyásolja a fénykibocsátást.) 		X		
396.			A bura nagymértékben hibás (befolyásolja a fénykibocsátást).			X	
397.			c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.	X			
398.			Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.		X		
399.			d) helytelen szerelés / elektromos kapcsolás nem megfelelő / nem jóváhagyott / sérült/deformált / darabszám nem megfelelő / színeltérés/fakult.		X	X	
400.	4.4.2. Kapcsolók	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek1.
Egyáltalán nem működik.			X	
401.	4.4.3. A követelményeknek való megfelelés1 	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek1.			X	
402.	4.4.4. Villogás frekvenciája	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	A villogás üteme nem felel meg a követelményeknek1 
(25%-ot meghaladó eltérés).		X		
403.	4.5.  Első és hátsó ködlámpák	
404.	4.5.1. Állapot és üzemképesség	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	a) A fényforrás hibás. (Többpontos fényforrás; LED esetén a diódák legfeljebb harmada nem működőképes.)		X		
405.			Egypontos fényforrások; LED esetén a diódák kevesebb, mint két harmada működőképes.			X	
406.			b) A bura enyhén hibás. (Nem befolyásolja a fénykibocsátást.)	X			
407.			A bura nagymértékben hibás (befolyásolja a fénykibocsátást).		X		
408.			c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.		X		
409.			Nagyon komoly a veszélye annak, hogy kiesik, vagy vakítja a szembe közlekedőket.			X	
410.	4.5.2. Kapcsolók	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek1.		X		
411.			Nem működik.			X	
412.	4.5.3. A követelményeknek való megfelelés1 	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	a) A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek1.			X	
413.			b) A rendszer működése nem felel meg a követelményeknek1.			X	
414.			c) nem jóváhagyott / elhelyezés nem megfelelő / elektromos kapcsolás nem megfelelő			X	
415.	4.6.  Hátrameneti lámpák	
416.	4.6.1. Állapot és üzemképesség	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	a) A fényforrás hibás.			X	
417.			b) A bura hibás.		X		
418.			c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.		X		
419.			Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.			X	
420.	4.6.2. A követelményeknek való megfelelés1 	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	a) A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek1.			X	
421.			b) A rendszer működése nem felel meg a követelményeknek1.			X	
422.	4.6.3. Kapcsolók	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek1.		X		
423.			A hátrameneti lámpa a hátrameneti fokozattól eltérő fokozatban is bekapcsolható.			X	
424.			Elhelyezés nem megfelelő	X			
425.	4.7.  Hátsó rendszámtábla-világítás	
426.	4.7.1. Állapot és üzemképesség	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	a) A lámpa közvetlenül vagy fehér fénnyel hátrafelé világít.			X	
427.			b) A fényforrás hibás (Többpontos fényforrás).		X		
428.			A fényforrás hibás (Egypontos fényforrás).			X	
429.			c) A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.	X			
430.			Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.		X		
431.	4.7.2. A követelményeknek való megfelelés1 	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	A rendszer működése nem felel meg a követelményeknek1. / Nem jóváhagyott / Nem megfelelő elektromos kapcsolás.			X	
							
432.	4.8.  Fényvisszaverő prizmák, láthatósági (fényvisszaverő) jelzések és hátsó fényvisszaverő jelzőtáblák	
433.	4.8.1. Állapot	Szemrevételezés.	a) A fényvisszaverő eszköz hibás vagy sérült.		X		
434.			Ez befolyásolja a fényvisszaverő-képességet.			X	
435.			b) A fényvisszaverő nincs biztonságosan rögzítve.	X			
436.			Kieshet/leeshet.		X		
437.	4.8.2. A követelményeknek való megfelelés1 	Szemrevételezés.	A készülék, a visszavert szín vagy a készülék helyzete nem felel meg a követelményeknek1.	X			
438.			Nincs fényvisszaverő, illetve elöl piros vagy hátul fehér színű fényvisszaverő.		X		
439.			Nem jóváhagyott / Darabszám nem megfelelő / Nem megfelelő kivitel.			X	
440.	4.9.  Világítóberendezések kötelező visszajelzői	
441.	4.9.1. Állapot és üzemképesség	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	Nem működik.
A távolsági fényszóró és a hátsó ködlámpa esetében nem működik.		
X		
442.	4.9.2. A követelményeknek való megfelelés1 	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	Nem teljesülnek a követelmények1.		X		
443.	4.10. Elektromos csatlakozók a vontatójármű és a pótkocsi vagy nyerges pótkocsi között	Szemrevételezés: vizsgáljuk meg a csatlakozó elektromos folytonosságát.	a) A rögzített alkatrészek ki vannak lazulva.	X			
444.			A csatlakozóaljzat laza.		X		
445.			b) A szigetelés sérült vagy megrongálódott.		X		
446.			Rövidzárlatot okozhat.			X	
447.			c) A pótkocsi vagy a vontatójármű elektromos csatlakozói nem működnek megfelelően.		X		
448.			d) A pótkocsi féklámpái egyáltalán nem működnek.			X	
449.	4.11. Elektromos vezetékek	Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, a motortér belsejére is kiterjedően, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van.	a) A vezetékek nincsenek megfelelően rögzítve vagy felerősítve.	X			
450.			A rögzítések lazák, éles peremekkel érintkeznek, a csatlakozások megszakadhatnak.		X		
451.			A vezetékek forróak vagy forgó alkatrészekkel, illetve a talajjal érintkezhetnek, (a fékezés és kormányzás szempontjából fontos) csatlakozások szakadtak meg.			X	
452.			b) A vezetékek enyhén megrongálódtak.	X			
453.			A vezetékek súlyosan megrongálódtak.		X		
454.			A (fékezés és kormányzás szempontjából fontos) vezetékek igen súlyosan megrongálódtak.			X	
455.			c) A szigetelés sérült vagy megrongálódott.	X			
456.			Rövidzárlatot okozhat.		X		
457.			Nyilvánvaló tűzveszély, szikraképződés.			X	
458.	4.12. Nem kötelező lámpák és fényvisszaverők	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	a) A lámpa/fényvisszaverő felszerelése nem felel meg a követelményeknek1.		X		
459.			Elöl piros vagy hátul fehér színű lámpa/fényvisszaverő.			X	
460.			b) A lámpa működése nem felel meg a követelményeknek1.
Az egyidejűleg működő fényszórók száma túllépi a legnagyobb megengedett fényerősséget. Elöl piros vagy hátul fehér színű lámpa.			

X	
461.			c) A lámpa/fényvisszaverő nincs biztonságosan rögzítve.	X			
462.			Elektromos kapcsolása nem megfelelő / Nem jóváhagyott / A járműhöz nem engedélyezett.			
X	
463.	4.13. Akkumulátor (ok)	Szemrevételezés.	a) Kilazult.	X			
464.			Nincs megfelelően rögzítve; rövidzárlatot okozhat.		X		
465.			b) Szivárgás.	X			
466.			Az akkumulátorból veszélyes anyagok szivárognak.			X	
467.			c) A kapcsoló (ha kötelező) hibás, akku saru sérült.		X		
468.			d) A biztosíték (ha kötelező) hibás.		X		
469.			e) A szellőzés (ha kötelező) nem megfelelő.		X		
470.			f) Törött.			X	
471.	5.  TENGELYEK, KEREKEK, GUMIABRONCSOK ÉS FELFÜGGESZTÉS	
472.	5.1.  Tengelyek	
473.	5.1.1. Tengelyek	Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van. Futómű-mozgató pad használata, kötelező	a) A tengely törött vagy deformálódott.			X	
474.			b) A járműhöz nincs biztonságosan rögzítve.		X		
475.			Ez rontja a stabilitást, befolyásolja a helyes működést. Túlzott elmozdulás a rögzítőkhöz képest.			X	
476.			c) Nem engedélyezett átalakítás3.		X		
477.			Ez rontja a stabilitást, befolyásolja a helyes működést, túl kicsi a távolság a jármű egyéb alkatrészeihez vagy a talajhoz képest.			X	
478.			d) Nem jóváhagyott, nem minősített.			X	
479.			e) Kopott, nagy holtjáték.			X	
480.			f) Helytelen szerelés.			X	
481.			g) Nem működik/ hibásan működik.			X	
482.			h) Akad/szorul.				
483.			i) Sérült /deformált.				
484.	5.1.2. Féltengelyek	Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű emelőn van. Futómű-mozgató pad használata kötelező. Fejtsünk ki függőleges vagy oldalirányú erőt minden egyes kerékre, és jegyezzük fel a merevtengely és a tengelycsonk közötti elmozdulás mértékét.	a) A féltengely törött.			X	
485.			b) A függőcsapszeg, vagy a persely túlzottan kopott.		X		
486.			Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.			X	
487.			c) A féltengelycsonk és a merevtengely közötti elmozdulás túl nagy.		X		
488.			Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.			X	
489.			d) A féltengelycsap laza a tengelyen. / Akad/szorul. / Sérült /deformált. / Nem működik/ hibásan működik.		X	X	
490.			Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás. / Kopott, nagy holtjáték. / Helytelen szerelés.			X	
491.	5.1.3. Kerékcsapágyak	Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű emelőn van. Futómű-mozgató pad használata kötelező. Fordítsuk el a kereket, vagy fejtsünk ki oldalirányú erőt minden egyes kerékre, és jegyezzük fel, milyen hosszú a keréknek a tengelycsonkhoz viszonyított elmozdulási útja felfelé.	a) A kerékcsapágy holtjátéka túl nagy.		X		
492.			Romlik az iránytartás; elroncsolódhat.			X	
493.			b) A kerékcsapágy túl szoros, berágódott.		X		
494.			A csapágy túlhevülhet; elroncsolódhat.			X	
495.			c) Kerékcsapágy, akad, sérült.			X	
496.			d) Helytelen szerelés.			X	
497.	5.2.  Kerekek és gumiabroncsok	
498.	5.2.1. Kerékagy	Szemrevételezés.	a) A kerékanya vagy a csavar hiányzik vagy laza.		X		
499.			Rögzítés hiányzik vagy olyan mértékben laza, ami már súlyosan veszélyezteti a közúti biztonságot.			X	
500.			b) A kerékagy kopott vagy sérült.		X		
501.			A kerékagy kopása vagy sérülése befolyásolja a kerekek biztonságos rögzítését.			X	
502.	5.2.2. Kerekek	Minden kerék mindkét oldalának szemrevételezéssel/mérőszalaggal történő ellenőrzése, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van.	a) Bármilyen törés vagy hegesztési hiba.			X	
503.			b) A rögzítő gyűrűk nem megfelelően vannak felszerelve.		X		
504.			Leeshetnek.			X	
505.			c) A kerék erősen deformálódott vagy kopott.		X		
506.			Ez befolyásolja a kerékagyhoz való biztonságos rögzítést, valamint az abroncs biztonságos rögzítését.			X	
507.			d) A kerékméret, a technikai kialakítás, a kompatibilitás vagy a keréktípus nem felel meg a követelményeknek1, ezáltal hátrányosan befolyásolja a közlekedésbiztonságot. / Nem jóváhagyott/nem minősített.			X	
508.	5.2.3. Gumiabroncsok	A teljes gumiabroncs szemrevételezéssel /mélységmérővel történő ellenőrzése a kerék forgatásával, amikor az nincs a földön és a jármű akna fölött vagy emelőn van, vagy a jármű előre - hátra görgetésével az akna fölött.	a) A gumiabroncsméret, a terhelhetőség, a jóváhagyási jel vagy a sebességindex nem felel meg a követelményeknek1, ezáltal hátrányosan befolyásolja a közlekedésbiztonságot.			X	
509.			A mindenkori használathoz elégtelen terhelhetőség vagy sebességindex; az abroncs a jármű rögzített alkatrészeihez dörzsölődik, ezáltal romlik a vezetés biztonsága.			X	
510.			b) Egyazon tengelyen vagy ikerkeréken különböző méretű gumiabroncsok találhatók.		X		
511.			c) Egyazon tengelyen különböző szerkezetű (radiál/diagonál) gumiabroncsok találhatók.		X		
512.			d) Bármilyen komoly sérülés vagy vágás a gumiabroncson.			X	
513.			A szövetváz kilátszik vagy sérült.			X	
514.			e) A futófelület-kopásjelző láthatóvá válik.		X		
515.			A futófelület bordázatának mélysége nem felel meg a követelményeknek1.			X	
516.			f) A gumiabroncs más alkatrészekhez (rugalmas sárvédők) dörzsölődik.	X			
517.			A gumiabroncs más alkatrészekhez dörzsölődik (nem befolyásolja a vezetés biztonságosságát).		X		
518.			g) A követelményeknek1 meg nem felelő utánvágott gumiabroncsok.		X		
519.			Ez érinti a szövet védőréteget.			X	
520.			h) Hibásan működő abroncsnyomás-ellenőrző rendszer vagy az abroncs egyértelműen csökkent nyomású.	X			
521.			Egyértelműen nem működő abroncsnyomás ellenőrző műszer.		X		
522.	5.3.  Felfüggesztés	
523.	5.3.1. Rugók és stabilizátorok	Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van. Futómű-mozgató pad használata kötelező.	a) Az alvázhoz vagy a tengelyhez nem megfelelően rögzített rugó.			X	
524.			Látható elmozdulás; a rögzítések nagyon ki lazultak.			X	
525.			b) Egy rugóalkatrész sérült vagy deformált, törött.			X	
526.			A főrugó (-rugólap) vagy a többi rugólap nagyon komolyan érintett			X	
527.			c) Rugó hiányzik.
A főrugó (-rugólap) vagy a többi rugólap nagyon komolyan érintett.			
X	
528.			d) Nem engedélyezett átalakítás3.			X	
529.			Túl kicsi a távolság a jármű egyéb alkatrészeihez képest; a rugórendszer nem működik.			X	
530.			e) Kopott, nagy holtjáték.			X	
			f) Nem működik, hibásan működik.			X	
531.			a) Stabilizátor bekötési pontok mechanikai biztosítása nem megfelelő, vagy hiányos.			X
	
532.			b) Stabilizátor bekötési pontok deformáltak, nem megfelelőek.			X	
533.			c) Hiányzik, hiányos.			X	
534.			d) Kopott, nagy holtjáték.			X	
535.	5.3.2. Lengéscsillapítók	Ellenőrzés szemrevételezéssel, miközben a jármű emelőn van,.	a) A lengéscsillapítók nincsenek megfelelően az alvázhoz vagy a tengelyhez rögzítve.
A lengéscsillapító laza, kopott, nagy a holtjátéka. 			X	
536.			b) Sérült lengéscsillapító, amely komoly szivárgás vagy hibás működés jeleit mutatja.			X	
537.			c) Szivárgás	X			
538.	5.3.2.1. Csillapítás hatékonyságának vizsgálata	A bal és a jobb oldal közötti eltérés megállapítása vizsgáló pad segítségével.	a) Jelentős eltérés van a bal és a jobb oldal között.		X		
539.			b) Nem éri el a megadott alsó határértéket.		X		
540.			c) 1xx EUSAMA érték			X	
541.						X	
542.						X	
543.	5.3.3. Kardántengelyek, hosszlengőkarok, keresztlengőkarok és felfüggesztőkarok	Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű emelőn van. Futómű-mozgató pad használata kötelező.	a) Az alvázhoz vagy a tengelyhez nem megfelelően rögzített alkatrész.		X	
	
544.			Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.			X	
545.			b) Egy alkatrész sérült vagy túlságosan korrodált.		X		
546.			Ez befolyásolja az alkatrész stabilitását, illetve az alkatrész törött.			X	
547.			c) Nem engedélyezett átalakítás3.		X		
548.			Túl kicsi a távolság a jármű egyéb alkatrészeihez képest; a rendszer nem működik.			X	
549.			d) Kopott, nagy holtjáték. / Mechanikai biztosítás nem megfelelő			X	
550.	5.3.4. Felfüggesztési pontok	Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű emelőn van. Futómű-mozgató pad használata, kötelező	a) Túlzott kopás a függőcsapszegen, vagy a perselyen, illetőleg a felfüggesztés csuklóinál.		X		
551.			Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.			X	
552.			b) A porvédő erősen elhasználódott.	X			
553.			A porvédő hiányzik vagy törött.		X		
554.	5.3.5. Légrugózás	Szemrevételezés	a) A rendszer működésképtelen.			X	
555.			b) Olyan módon sérült, módosított vagy megrongálódott alkatrész, amely a rendszer működését hátrányosan befolyásolja.		X		
556.			Súlyosan sérült, s ez rendkívüli mértékben befolyásolja a rendszer működését.			X	
557.			c) Hallható szivárgás a rendszerben.		X		
558.	6.  ALVÁZ ÉS AZ ALVÁZRA ERŐSÍTETT RÉSZEK	
559.	6.1.  Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek	
560.	6.1.1. Általános állapot	Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű emelőn van.	a) Kisebb törés vagy deformálódás bármelyik oldal- vagy kereszttartón.		X		
561.			Komolyabb törés vagy deformálódás bármelyik oldal- vagy kereszttartón.			X	
562.			b) Nem megfelelően felszerelt merevítőlemez vagy rögzítések.		X		
563.			A rögzítések többsége laza; az alkotórészek nem elég szilárdak.			X	
564.			c) Túlzott korrózió, amely befolyásolja a szerelvény merevségét.		X		
565.			Az alkotórészek nem elég szilárdak.			X	
566.			d) Vezetőfülke, bukókeret nem megfelelő. / Repedt.			X	
567.			e) Vezetőfülke, bukókeret korrodált.	X			
568.			f) Vezetőfülke, bukókeret sérült, deformált.	X			
569.			g) Éles, veszélyes szélek.		X		
570.	6.1.2. Kipufogócsövek és kipufogódob	Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van.	a) Nem megfelelően rögzített vagy szivárgó kipufogórendszer.		X		
571.			b) A kipufogógáz bejut a vezetőfülkébe vagy az utastérbe.			X	
572.			c) Nem jóváhagyott/nem minősített.			X	
573.			d) Helytelen szerelés.			X	
574.			e) Hiányos/hiányzik.		X		
575.			f) Tömítettség nem megfelelő.	X	X		
576.			g) Mechanikai biztosítás nem megfelelő.	X	X		
577.			h) Sérült, deformált.	X	X		
578.			i) Korrodált.	X	X		
579.	6.1.3. Üzemanyagtartály és üzemanyagcsövek (fűtőanyagtartály és vezetékei is)	Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van, cseppfolyós gázzal / sűrített földgázzal / cseppfolyós földgázzal működő rendszerek esetében szivárgásészlelő készülék használata.	a) Rendkívüli tűzveszélyt előidéző, nem megfelelően rögzített tartály vagy cső.			X	
580.			b) Az üzemanyag szivárog, vagy a tartálysapka hiányzik, illetve rendeltetésének nem felel meg.		X		
581.			Tűzveszély; nagymértékű veszélyesanyag-szivárgás.			X	
582.			c) Üzemanyagtartály a járműhöz nem engedélyezett.			X	
583.			d) Üzemanyagtartály mechanikai biztosítása nem megfelelő			X	
584.			e) Üzemanyagtartály elhelyezése, mérete nem megfelelő.		X	X	
585.			f) Üzemanyagtartály szerelése nem megfelelő.	X			
586.			g) Az üzemanyagtartály sérült, korrodált.	X			
587.			h) Kidörzsölődött csövek.
i) Sérült csövek.	X			
588.					X		
589.			j) Csövek nem megfelelő mechanikai biztosítása.			X	
590.			k) Az üzemanyag-elzárócsap (ha kötelező) helytelenül működik.		X		
591.			l) Tűzveszély
üzemanyag-szivárgás miatt
—	az üzemanyagtartály vagy a kipufogórendszer elégtelen védelme miatt
—	a motortér állapota miatt.			X	
592.			m) A cseppfolyós gázzal/sűrített földgázzal/cseppfolyós földgázzal vagy hidrogénnel működő rendszer nem felel meg a követelményeknek, a rendszer bármely része hibás.1			X	
593.			n) Gáz-üzemanyagellátó nem minősített a járműhöz nem engedélyezett.			X	
594.			o) Gáz-üzemanyagellátó nem megfelelő, hiányos.			X	
595.			p) Gáz-üzemanyagellátó hiányos.			X	
596.			q) Gáz-üzemanyagellátó mechanikai biztosítása nem megfelelő.			X	
597.			r) Gáz-üzemanyagellátó szivárog.			X	
598.	6.1.4. Lökhárítók, oldalvédő szerkezetek és hátsó aláfutásgátlók	Szemrevételezés.	a) Meglazult vagy megrongálódott elemek, amelyek érintkezés esetén sérülést okozhatnak.		X		
599.			Alkatrészek leeshetnek; mechanikus biztosításuk nem megfelelő ez jelentősen befolyásolja a helyes működést.			X	
600.			Veszélyes, éles szélek.			X	
601.	6.1.5. Pótkeréktartó (ha van)	Szemrevételezés.	a) A tartó nincs megfelelő állapotban.	X			
602.			b) Törött vagy nem megfelelően rögzített tartó.		X		
603.			c) A pótkerék a tartóban nem megfelelően van rögzítve		X		
604.			Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.			X	
605.	6.1.6. Mechanikus kapcsoló- és elvontató berendezés	Szemrevételezéssel történő ellenőrzés az elhasználódás és a kifogástalan működtetés tekintetében, különös tekintettel az esetleges biztonsági eszközökre, vagy mérőműszer használatával.	a) Sérült, hibás vagy megrepedt alkatrész (nincs használatban).
Sérült, hibás vagy megrepedt alkatrész (ha használatban van).			X	
606.			b) Túlzottan kopott alkatrész.
Kopási határérték alatt			
X	
607.			c) A rögzítés hibás.		X		
608.			Valamelyik rögzítés kilazult és nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.			X	
609.			d) Hiányzó vagy helytelenül működő, biztonsági szempontból fontos alkatrész.		X		
610.			e) Valamely visszajelző nem működik.		X		
611.			f) Az eszköz (használaton kívül) takarja a rendszámtáblát vagy bármelyik lámpát.		X		
612.			g) Nem engedélyezett átalakítás3 (másodlagos alkatrészek).		X		
613.			Nem engedélyezett átalakítás3 (elsődleges alkatrészek).			X	
614.			h) Az összekapcsolás nem megfelelő. / Vonóberendezés magassága nem megfelelő. / Másodlagos kapcsolószerkezet hiányzik/hiányos. / Másodlagos kapcsolószerkezet mechanikai biztosítása hiányzik.		X	X	
615.	6.1.7. Erőátviteli berendezés	Szemrevételezés.	a) A biztonsági csavarok olyan mértékben kilazultak vagy hiányoznak, hogy az súlyosan veszélyezteti a közúti biztonságot.			X	
616.			b) A tengelycsapágyak túlzott kopása az erőátviteli egységben.		X		
617.			Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázata.			X	
618.			c) A kardáncsuklós csatlakozás vagy az erőátviteli láncok/szíjak túlzott kopása.		X		
619.			Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázata.			X	
620.			d) A rugalmas csatlakozófej túlzott elhasználódása.		X		
621.			e) Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázata.			X	
622.			f) A tengely sérült vagy elgörbült.		X		
623.			g) A csapágyház törött vagy nincs megfelelően rögzítve.		X		
624.			h) Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázata			X	
625.			i) A porvédő erősen elhasználódott.	X			
626.			j) A porvédő hiányzik vagy törött.		X		
627.			k) Engedély nélkül átalakított erőátvitel.		X		
628.	6.1.8. Motorfelfüggesztések	Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, amelyhez nem szükséges feltétlenül a jármű akna fölé vagy emelőre helyezése.	a) Túlzottan elhasználódott, egyértelműen és súlyosan sérült felfüggesztések,		X		
629.			b) Laza vagy törött felfüggesztések.			X	
630.			c) Mechanikai biztosítás nem megfelelő.	X			
631.	6.1.9. A motor működési jellemzői 	Szemrevételezés, vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazása	a) A biztonságot, vagy a környezetet érintő módon engedély nélkül átalakított vezérlőegység.			X	
632.			b) A biztonságot, vagy a környezetet érintő módon engedély nélkül átalakított motor. / Olajszivárgás / folyás.			X	
634.	6.2.  Vezetőfülke és karosszéria	
635.	6.2.1. Állapot	Szemrevételezés	a) Kilazult vagy sérült szerelvényfal vagy alkatrész, amely sérülést okozhat.		X		
636.			Kieshet/leeshet.			X	
637.			b) Bizonytalan rögzítésű kocsitest tartóoszlop.		X		
638.			Ez befolyásolja a stabilitást.			X	
639.			c) Motor- vagy kipufogógáz juthat az utastérbe.
Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek egészségét.			X	
640.			d) Engedély nélküli átalakítás3./ Túl kicsi a távolság a jármű forgó vagy mozgó alkatrészeihez, illetőleg az útfelülethez képest. / Vezetőfülke, bukókeret nem megfelelő. / Vezetőfülke, bukókeret korrodált sérült, deformált. / Éles, veszélyes szélek a vezetőfülkében, bukókereten.	X	X	X	
641.	6.2.2. Rögzítés	Szemrevételezéssel történő ellenőrzés a jármű akna fölé vagy emelőre helyezésével.	a) A karosszéria vagy a vezetőfülke nincs biztonságosan rögzítve.
Ez befolyásolja a stabilitást.			X	
642.			b) A karosszéria/vezetőfülke egyértelműen ferdén áll az alvázon.		X		
643.			c) A karosszéria/vezetőfülke nem megfelelően vagy hiányosan van az alvázhoz vagy a kereszttartókhoz rögzítve (ha a rögzítések szimmetrikusak).		X		
644.			A karosszéria/vezetőfülke olyan mértékben nem megfelelően vagy hiányosan van az alvázhoz vagy a kereszttartókhoz rögzítve, hogy az nagyon súlyosan veszélyezteti a közúti biztonságot.			X	
645.			d) Az önhordó karosszérián a rögzítési helyeken túlzott korrózió tapasztalható.		X		
646.			Ez befolyásolja a stabilitást.			X	
647.	6.2.3. Ajtók és zárak	Szemrevételezés.	a) Nem megfelelően nyíló-csukódó ajtó, hiányos.			X	
648.			b) Véletlenszerűen kinyíló vagy becsukva nem maradó ajtó (tolóajtók).
Véletlenszerűen kinyíló vagy becsukva nem maradó ajtó (hagyományos ajtók).			

X	
649.			c) Az ajtó, a csuklópánt, a zárnyelv vagy az ajtóoszlop megrongálódott.	X			
650.			Az ajtó, a csuklópánt, a zárnyelv vagy az ajtóoszlop hiányzik vagy meglazult.		X		
651.			d) Veszélyes élek, szélek.	X			
652.			e) Korrodált.				
653.	6.2.4. Padlózat	Szemrevételezéssel történő ellenőrzés a jármű akna fölé vagy emelőre helyezésével.	A padlózat nem megfelelően van rögzítve vagy súlyosan megrongálódott.		X		
654.			Nem kellően stabil.			X	
655.	6.2.5. Vezetőülés / lábtartó	Szemrevételezés.	a) A járműhöz nem engedélyezett ülés. / Hibás szerkezetű ülés. / Meglazult ülés, mechanikai biztosítás nem megfelelő.			X	
656.			b) Nem megfelelően működő ülésbeállító szerkezet.		X		
657.			Az ülés mozog vagy a háttámla nem rögzíthető.			X	
658.			c) Sérült, deformált.	X			
659.	6.2.6. Egyéb ülések	Szemrevételezés.	a) Hibás állapotú vagy nem megfelelően rögzített ülések (másodlagos alkatrészek).
Hibás állapotú vagy nem megfelelően rögzített ülések (főalkatrészek). Nem megfelelő mechanikai biztosítás	X	X	X	
660.			b) Az üléseket nem a követelményeknek1 megfelelően szerelték be A járműhöz nem engedélyezett ülések.		X		
661.			A megengedettnél több ülés; az elhelyezés pedig nem felel meg a jóváhagyási feltételeknek.			X	
662.	6.2.7. Vezetői kezelőszervek	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	A jármű biztonságos működtetéséhez szükséges valamelyik kezelőszerv nem működik jól.		X		
663.			Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.			X	
664.	6.2.8. A vezetőfülke fellépői	Szemrevételezés.	a) A lépcső vagy fellépő nincs biztonságosan rögzítve.	X			
665.			Nem kellően stabil.		X		
666.			b) A lépcső vagy fellépő balesetveszélyes.		X		
667.	6.2.9. Egyéb belső és külső szerelvények és berendezések	Szemrevételezés.	a) Hibásan rögzített egyéb szerelvény vagy berendezés.		X		
668.			b) A követelményeknek1 meg nem felelő egyéb szerelvény vagy berendezés.	X			
669.			A felszerelt alkatrészek sérülést okozhatnak; ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.		X		
670.			c) Szivárgó hidraulikus berendezés.	X			
671.			Nagymértékű veszélyesanyag-szivárgás.		X		
672.	6.2.10. Sárvédők, felcsapódó víz elleni védelem	Szemrevételezés.	a) A sárvédő hiányzik, meglazult vagy túlzottan korrodált.	X			
673.			Sérülést okozhat. Gyengén tart.		X		
674.			b) Nincs elegendő távolság a keréktől (felcsapódó víz elleni védelem).	X			
675.			Nincs elegendő távolság a keréktől (sárvédők).		X		
676.			c) Nem teljesülnek a követelmények1.
A futófelület lefedettsége nem elégséges.		
X	
X	
677.	6.2.11. Kitámasztó szerkezet
 (Állvány)	Szemrevételezés.	a) Hiányzik, meglazult vagy túlzottan korrodált.		X		
678.			b) Nem teljesülnek a követelmények1.		X		
679.			c) Fennáll a veszélye annak, hogy lenyílik, miközben a jármű mozgásban van.			X	
680.	6.2.12. Fogantyúk és lábtámaszok	Szemrevételezés.	a) Hiányzik, meglazult vagy túlzottan korrodált.		X		
681.			b) Nem teljesülnek a követelmények1.		X		
	6.2.13. Vezetőtér
kilátás/üvegezés/napellenző fólia	Szemrevételezés	a) Nem jóváhagyott, nem minősített, nem megfelelő, eredetitől eltérő kivitel. / Sérült deformált. / Repedt. / Szélvédőtörlő mosó, páramentesítő nem megfelelő, hiányzik. / Szélvédőtörlő, mosó kopott, nem működik, hibásan működik.		X	X	
682.	6.2.14. Légterelő / hálókabin	Szemrevételezés	Járműhöz nem engedélyezett. / Mechanikai biztosítása nem megfelelő. / Helytelen szerelés.	 	X	X	
683.	6.2.15. Küszöb	Szemrevételezés	Nem megfelelő. / Korrodált. / Veszélyes szélek.		X	X	
684.	6.2.16. Raktér padozat, falak, ponyva	Szemrevételezés	Hiányzik / hiányos. / Sérült/deformált. / Mechanikai biztosítása nem megfelelő.	X	X	X	
685.	6.2.17. Rakodó szerkezet/berendezés	Szemrevételezés	Járműhöz nem engedélyezett. / Sérült / deformálódott. / Mechanikai biztosítása nem megfelelő. / Szivárog.	X	X	X	
686.	7.  EGYÉB BERENDEZÉSEK	
687.	7.1.  Biztonsági övek/csatok és utasbiztonsági rendszerek	
688.	7.1.1. A biztonsági övek és csatok biztonságos rögzítése	Szemrevételezés.	a) A rögzítési pont nem jóváhagyott / nem minősített / súlyosan megrongálódott / befolyásolja a stabilitást.			X	
689.			b) A rögzítés laza.		X		
690.	7.1.2. A biztonsági övek és csatok állapota	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	a) A kötelező biztonsági öv hiányzik vagy nincs felszerelve, nem jóváhagyott, nem minősített			X	
691.			b) A biztonsági öv sérült.
Vágás vagy megnyúlás jele látható.		X		
692.			c) A biztonsági öv nem felel meg a követelményeknek1.			X	
693.			d) A biztonsági öv csatja sérült vagy nem működik megfelelően.			X	
694.			e) A biztonsági öv visszahúzója sérült vagy nem működik megfelelően.		X		
695.	7.1.3. A biztonsági öv terheléskorlátozója / övfeszítője	Szemrevételezés, vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazása.	a) A terheléskorlátozó/övfeszítő nem a járműhöz való vagy nyilvánvalóan hiányzik.		X		
696.			b) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.			X	
697.	7.1.4. Biztonságiöv-előfeszítők	Szemrevételezés, vagy elektronikus hibatároló lekérdezése.	a) Az előfeszítő nem a járműhöz való vagy nyilvánvalóan hiányzik.		X		
698.			b) A rendszer az elektronikus hibatárolóban hibát jelez.		X		
699.	7.1.5. Légzsák	Szemrevételezés, vagy elektronikus hibatároló lekérdezése.	a) A légzsákok nem a járműhöz valók vagy nyilvánvalóan hiányoznak.			X	
700.			b) A rendszer az elektronikus hibatárolóban hibát jelez.			X	
701.			c) A légzsák egyértelműen nem működik.			X	
702.	7.1.6. SRS - rendszerek	A hibajelző lámpa szemrevételezése, vagy elektronikus hibatároló lekérdezése.	a) Az SRS hibajelző lámpája a rendszerben fellépett valamilyen hibát jelez.		X		
703.			b) A rendszer az elektronikus hibatárolóban hibát jelez.		X		
704.	7.2. Tűzoltó készülék (ha kötelező)	Szemrevételezés.	a) Hiányzik. (Amennyiben kötelező)			X	
705.			b) Nem teljesülnek a követelmények1.
Ha kötelező (pl. taxi, busz, távolsági busz stb.).		X		
706.	7.3. Zárak és lopásgátló eszközök	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	a) Az eszköz nem működik: nem akadályozza meg, hogy a járművet elindítsák.	X			
707.			b) Hibás.
Az eszköz véletlenszerűen zár, illetve blokkol.		
X	
X	
708.	7.4. Elakadásjelző háromszög	Szemrevételezés.	a) Hiányzik vagy hiányos.	X			
709.			b) Nem teljesülnek a követelmények1.	X			
710.	7.5. Elsősegélycsomag 	Szemrevételezés.	Hiányzik, hiányos vagy nem felel meg a követelményeknek1.	X			
711.	7.6. Kerékék (ékek) (ha kötelező) 	Szemrevételezés.	Hiányzik vagy nincs jó állapotban, nem kellő szilárdságú vagy méretű.		X		
712.	7.7. Hangjelző berendezés	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés. Zajszintmérő	a) Nem működik megfelelően.	X			
713.			Egyáltalán nem működik.		X		
714.			b) Megbízhatatlan vezérlés.	X			
715.			c) Nem teljesülnek a követelmények1.		X		
716.			A kibocsátott hang összekeverhető a hivatalos szirénák hangjával.			X
	
717.	7.8. Sebességmérő	Szemrevételezéssel vagy működtetéssel (közúti ellenőrzés során), illetve elektronikus eszközökkel történő ellenőrzés.	a) Nem a követelményeknek1. megfelelően van felszerelve.	X			
718.			Elő van írva és hiányzik.		X		
719.			b) Hibásan működik.		X		
720.			Egyáltalán nem működik. / Nem az előírásoknak megfelelő mértékegységben mér.			X	
721.			c) Nincs kellő világítás.	X			
722.			Egyáltalán nincs világítás.		X		
723.	7.9. Menetíró készülék (ha van/kötelező)	Szemrevételezés.	a) Nem a követelményeknek1. megfelelően van felszerelve.		X		
724.			b) Nem működik.		X		
725.			c) Az ólomzár sérült vagy hiányzik.		X		
726.			d) Az installációs címke hiányzik, olvashatatlan vagy lejárt.		X		
727.			e) Nyilvánvalóan illetéktelen beavatkozás vagy manipulálás történt.		X		
728.			f) A gumiabroncsok mérete nem felel meg a kalibrációs paramétereknek.		X		
729.	7.10. Sebességkorlátozó berendezés (ha kötelező)	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés, ha van ilyen berendezés.	a) Nem a követelményeknek1 megfelelően van felszerelve.		X		
730.			b) Egyértelműen nem működik.		X		
731.			c) A beállított sebességhatár nem megfelelő (ha ellenőrizték).		X		
732.			d) Az ólomzár sérült vagy hiányzik.		X		
733.			e) A címke hiányzik vagy olvashatatlan.		X		
734.			f) A gumiabroncsok mérete nem felel meg a kalibrációs paramétereknek.		X		
735.	7.11. Kilométer-számláló,(ha van / kötelező)	Szemrevételezés, vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazása	a) Egyértelműen manipulálták (csalás) a kijelzett megtett távolság csökkentése vagy a jármű által megtett távolság nyilvántartásának a meghamisítása céljából.		X		
736.			b) Egyértelműen nem működik.		X		
737.	7.12. Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC), ha be van szerelve/kötelező	Szemrevételezés, vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazása	a) A kerékfordulatszám-érzékelő hiányzik vagy sérült.		X		
738.			b) A vezetékek sérültek.		X		
739.			c) Egyéb alkatrész hiányzik vagy sérült.		X		
740.			d) A kapcsoló sérült vagy helytelenül működik.		X		
741.			e) Az ESC hibajelző lámpája a rendszerben fellépett valamilyen hibát jelez.		X		
742.			f) A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.		X		
743.	8.  KÖRNYEZETTERHELÉS	
744.	8.1.  Zaj	
745.	8.1.1. Zajcsökkentő rendszer	Szubjektív értékelés (hacsak az ellenőrzést végző személy úgy nem gondolja, hogy a zajszint elérheti a határértéket: ebben az esetben az álló járművön zajszintmérővel zajszint vizsgálat végezhető).	a) A követelményekben1 engedélyezettnél magasabb zajszint.		X		
746.			b) A zajcsökkentő rendszer bármely része meglazult, sérült, helytelenül van felszerelve, hiányzik vagy egyértelműen olyan módon alakították át, hogy az a zajszintet hátrányosan befolyásolja.		X		
747.			Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.			X	
748.	8.2. Kipufogógáz-kibocsátás (Az időszakos vizsgálat keretében a környezetvédelmi felülvizsgálatot a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott módon kell elvégezni.)	
749.	8.3.  Elektromágneses interferencia kiszűrése	
750.	8.4.  A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések	
751.	8.4.1. Folyadékszivárgások	 	Bármilyen túlzott folyadékszivárgás – a víz kivételével –, amely károsíthatja a környezetet vagy veszélyeztetheti a többi közlekedő biztonságát.		X		
752.			Nagyon súlyos kockázatot jelentő, tartós cseppképződés			X	
753.	9.  M2 ÉS M3 KATEGÓRIÁJÚ SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATA	
754.	9.1.  Ajtók	
755.	9.1.1. Beszálláshoz, illetve kiszálláshoz használt ajtók	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	a) Hibás működés.		X		
756.			b) Rongált állapot.	X			
757.			Sérülést okozhat.		X		
758.			c) Hibás vésznyitó berendezés.		X		
759.			d) Az ajtók vagy a figyelmeztető készülékek távirányítója hibás.		X		
760.			e) Nem teljesülnek a követelmények1.
Az ajtók szélessége nem megfelelő.		X	X	
761.	9.1.2 Vészkijáratok	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés 	a) Hibás működés.		X		
762.			b) A vészkijáratokra utaló jelek olvashatatlanok.		X		
763.			A vészkijáratokra utaló jelek hiányoznak.			X	
764.			c) Hiányzik az ablaktörő kalapács.		X		
765.			d) Nem teljesülnek a követelmények1.		X		
766.			Szélességük nem megfelelő vagy akadályozott a hozzáférésük.			X	
767.	9.2. Pára- és fagymentesítő berendezés	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	a) Nem működik megfelelően.	X			
768.			Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.		X		
769.			b) Mérgező gázok vagy kipufogógáz kerül a vezetőfülkébe vagy az utastérbe.
Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek egészségét.			
X	
770.			c) A fagymentesítő (ha kötelező) sérült.		X		
771.	9.3. Szellőző- és fűtőrendszer 	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	a) Hibás működés.	X			
772.			Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek egészségét.		X		
773.			b) Mérgező gázok vagy kipufogógáz kerül a vezetőfülkébe vagy az utastérbe.
Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek egészségét.			X	
774.	9.4.  Ülések	
775.	9.4.1. Utasülések
(a kísérőszemélyzet ülései is)	Szemrevételezés	Nem megfelelő,			X	
776.			Korrodált	X	X	X	
777.			Lehajtható ülések (ha megengedettek) nem működnek automatikusan.	X			
778.			Eltorlaszolják a vészkijáratot.		X		
779.	9.4.2. Vezetőülés (kiegészítő követelmények)	Szemrevételezés	a) Hibás speciális eszközök, pl. napellenző
Csökkent látómező.		
X	
X	
780.			b) A vezető védelme bizonytalan vagy nincs összhangban a követelményekkel1.
Sérülést okozhat.		X	

X	
781.	9.5. Belső világítás és relációs tábla világítás 	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	Az eszközök hibásak vagy nem felelnek meg a követelményeknek1.	X			
782.			Egyáltalán nem működik.		X		
783.	9.6. Folyosók, állóhelyek	Szemrevételezés	a) Nem megfelelő és nem megfelelően rögzített padló.		X		
784.			Ez befolyásolja az álló utas stabilitását.			X	
785.			Sérült, deformált.			X	
786.			b) Hibás korlátok és kapaszkodók.	X			
787.			Nem megfelelően rögzítettek vagy használhatatlanok.		X		
788.			c) Nem teljesülnek a követelmények1.
Méreteik nem megfelelőek.		X		
789.	9.7. Lépcsők	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	a) Rongált állapot.	X			
790.			Sérült állapot.		X		
791.			Ez befolyásolja az utazási biztonságot.			X	
792.			b) A behúzható lépcsők nem működnek megfelelően.		X		
793.			c) Nem teljesülnek a követelmények1.
Szélességük nem megfelelő vagy a lépcsőfokok túl magasak.		X	X	
794.	9.8. Utaskommunikációs rendszer 	Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.	Hibás rendszer	X			
795.			Egyáltalán nem működik.		X		
796.	9.9. Feliratok 	Szemrevételezés.	a) Hiányzó, hibás vagy olvashatatlan felirat.	X			
797.			b) Nem teljesülnek a követelmények1, nem megfelelő az elhelyezés, nem magyar nyelvű
Téves információt tartalmaznak.		X		
798.	9.10.  Gyermekek szállításával kapcsolatos követelmények	
799.	9.10.1. Ajtók	Szemrevételezés	Az ajtók védelme nincs összhangban az ezen közlekedési formára vonatkozó követelményekkel1		X		
800.	9.10.2. Jeladó és speciális berendezések	Szemrevételezés	A jeladó vagy speciális berendezések hiányoznak vagy nem felelnek meg a követelményeknek1 vagy nem működnek.		X		
801.	9.11.  A mozgáskorlátozottak szállításával kapcsolatos követelmények	
802.	9.11.1. Ajtók, rámpák, emelők	Szemrevételezés és működtetés	a) Hibás működés.
Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.		X		
803.			b) Rongált állapot.
Ez befolyásolja a stabilitást. Sérülést okozhat.		X		
804.			c) Hibás vezérlő(k).
Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.		X		
805.			d) Hibás riasztóberendezés(ek).
Egyáltalán nem működik.		X		
806.			e) Nem teljesülnek a követelmények1.		X		
807.	9.11.2. Kerekesszék utasbiztonsági rendszer	Szemrevételezéssel történő ellenőrzés és szükség esetén működtetés.	a) Hibás működés.
Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.		X		
808.			b) Rongált állapot.
Ez befolyásolja a stabilitást. Sérülést okozhat.		X		
809.			c) Hibás vezérlő(k).
Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.		X		
810.			d) Nem teljesülnek a követelmények1.		X		
811.	9.11.3. Jeladó és speciális berendezések	Szemrevételezés	A jeladó vagy speciális berendezések hiányoznak, vagy nem felelnek meg a követelményeknek1.		X		
812.	9.12.  Egyéb speciális berendezések	
813.	9.12.1. Ételkészítési (büfé) berendezések	Szemrevételezés	a) A berendezés nincs összhangban a követelményekkel1.		X		
814.			b) Olyan mértékben sérült a berendezés, hogy használata veszélyes lenne.		X		
815.	9. 12.2. Egészségügyi berendezés	Szemrevételezés	A berendezés nincs összhangban a követelményekkel1.
Sérülést okozhat.		X		
816.	9.12.3. Egyéb berendezések (pl. audiovizuális rendszerek)	Szemrevételezés	Nem teljesülnek a követelmények1.
Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.		X		
817.	9.12.4. Megkülönböztető hangjelzés	Szemrevételezéssel történő ellenőrzés és működtetés	a) Bizonylat / engedély hiányzik			X	
818.			Elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő.			X	
819.			b) Nem jóváhagyott / nem minősített.			X	
820.			c) Nem teljesülnek a követelmények1.			X	
821.	9.12.5. Megkülönböztető / figyelmeztető lámpák	Szemrevételezéssel történő ellenőrzés és működtetés	Járműhöz nem engedélyezett.			X	
822.			Elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő.			X	
823.			Nem jóváhagyott / nem minősített.			X	
824.			Nem megfelelő darabszám.			X