A	B	C	D	E	F	G	
1.	A repülőbenzinek minőségi követelményei és vizsgálati módszerei	
2.	Minőségi fokozatok	 	 	RB 80	RB 100	RB 100LL	 	
3.	Jellemző	Mértékegység	Követelmények	Vizsgálati módszer	
4.	Külső	 	 	szobahőmérsékleten vizsgálva tiszta, átlátszó legyen, és ne tartalmazzon szabad szemmel látható kiülepedett vizet és mechanikai szennyeződést	érzékszervi	
5.	Kompressziótűrés	 	 	 	 	 	 	
6.	Oktánszám (sovány keverék)	legalább	 	80,0	100,0	100,0	MSZ ISO 5163	
7.	Oktánszám (dús keverék)	legalább	 	87,0	-	-	ASTM D 909	
8.	Teljesitményszám	legalább	 	-	130	130		
9.	Szín	 	piros	zöld	kék	érzékszervi	
10.	Ólomtartalom	legfeljebb	g/l	0,14	1,12	0,56	MSZ 10874	
11.	Desztillációs jellemzők	 	 	 	 	 	MSZ EN ISO 3405	
12.	 Kezdő forráspont	 	°C	-		
13.	10% (V/V) átdesztillál	legfeljebb	°C-ig	75		
14.	40% (V/V) átdesztillál	legalább	°C-ig	75		
15.	50% (V/V) átdesztillál	legfeljebb	°C-ig	105		
16.	90% (V/V) átdesztillál	legfeljebb	°C-ig	135		
17.	Végforrpont	legfeljebb	°C	170		
18.	10% és 50% (V/V) desztillációs hőmérséklet összege	legalább	°C	135		
19.	Átdesztillált mennyiség	legalább	% (V/V)	97		
20.	Desztillációs maradék	legfeljebb	% (V/V)	1,5		
21.	Desztillációs veszteség	legfeljebb	% (V/V)	1,5		
22.	Gőznyomás	legalább	kPa	38,0	MSZ EN 13016-1	
		legfeljebb		49.0		
23.	Kéntartalom	legfeljebb	% (m/m)	0,05	MSZ EN ISO 20846 	
					MSZ EN ISO 20884	
					 MSZ EN ISO 20847	
24.	Fűtőérték	legalább	MJ/kg	43,50	MSZ 19954 
MSZ 10869:2005 szabvány M2 fejezete	
25.	Korróziós hatás rézlemezen	legfeljebb	korróziós	1	MSZ EN ISO 2160	
	(2 óra, 100 °C-on)		fokozat			
26.	Oxidációs stabilitás (5 óra)	 	MSZ-09-60.0125	
27.	 Potenciális gyanta	legfeljebb	mg/100 cm3	6		
28.	Látható ólomkicsapódás	legfeljebb	mg/100 cm3	3	 	
29.	Kristályosodáspont	legfeljebb	°C	-58	MSZ ISO 3013	
30.	Kölcsönhatás vízzel 	legfeljebb	cm3	2	MSZ ISO 6250	
	Térfogatváltozás					
31.	Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő) módszer, akkor azt kell alkalmazni.