A	B	C	D	E	
1	FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások	Sávhasználati szabályok	
2	Frekvenciasávok és rádiószolgálatok	Rádióalkalmazások	Nemzetközi és hazai dokumentumok	Speciális feltételek, egyedi követelmények	
2046	3600–3800 MHz					
2047	ÁLLANDÓHELYŰ					
2048	H160	K	3,7 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.	Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2008/411/EK
ECC/DEC/(11)06	2. melléklet II. fejezet 5. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.
A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).	
2049			Pont-többpont rendszerek	MSZ EN 301 753
MSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3	Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.	
2050			BWA			
2051			FWA			
2052			NWA			
2053			WMAN			
2054			Metro			
2055			HiperMAN			
2056			WiMAX		Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.	
2057			Pont-pont rendszerek	MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2	2. melléklet II. fejezet 3. pont	
2058			BWA			
2059	MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr–Föld irány) 					
2060	H158		Műholdas állandóhelyű szolgálat alkalmazásai.		A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.	
2061			VSAT	MSZ EN 301 443	Amennyiben az állomás a repülőtér területén, illetve – 34 dBW-nál nem kisebb EIRP esetén – annak telekhatárvonalától kifelé mért, az ECC/DEC/(06)03 Határozat 1. mellékletében meghatározott távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
A frekvenciakijelöléshez műszaki terv benyújtása nem szükséges.	
2062			ROES	ERC/DEC/(99)26
MSZ EN 301 443	Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.	
2063	MOZGÓ, a légi mozgó kivételével					
2064	H160		3,7 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.	2008/411/EK
ECC/DEC/(07)02 melléklet 3. pont
ECC/DEC/(11)06; ECC/DEC/(12)01	2. melléklet I. fejezet 18. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: versenyeztetési eljárás.
A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, jog másodlagos kereskedelme megengedett (7. melléklet).	
2065			BWA	MSZ EN 302 623; MSZ EN 302 774		
2066			MWA			
2067			LTE			
2068			WMAN			
2069			WiMAX		Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.