A	B	C	D	E	
1.	LPG üzemanyag minőségi követelményei és vizsgálati módszerei	
2.	Jellemző	Mértékegység	Határértékek 	Vizsgálati módszer	
			legalább     	legfeljebb		
3.	Motoroktánszám, MON	 	89,0	 	MSZ EN 589:2008+A1:2012 szabvány B melléklete	
4.	Összes diéntartalom	mól %	-	0,5	EN 27941	
	(az 1,3-butadiénnal együtt)					
5.	Hidrogén-szulfid	 	negatív	EN ISO 8819	
6.	Összes kéntartalom	mg/kg	-	50	ASTM D 3246	
	(szagosítás után)				ASTM D 6667	
7.	Rézlemez korrózió	fokozat	1. osztály	EN ISO 6251	
	(1 óra, 40 °C)				
8.	Elpárolgási maradék	mg/kg	-	60	EN 15470	
					EN 15471	
9.	Gőznyomás (túlnyomás)	kPa	-	1550	EN ISO 4256	
	40 °C-on				EN ISO 8973 és az MSZ EN 589:2008+A1:2012 C melléklete	
10.	Hőmérséklet, amelyen a gőznyomás 	 	EN ISO 8973 és az
MSZ EN 589:2008+A1:2012
C melléklete	
11.	legalább 150 kPa (túlnyomás)::			
12.	A fokozatra	°C	 -	 -10		
13.	B fokozatra		 -	 -5		
14.	C fokozatra		 -	 0		
15.	D fokozatra		 -	 10		
16.	E fokozatra		 -	 20		
17.	Víztartalom	 	Szabad vizet 0 °C-on és telített gőznyomáson nem tartalmazhat.	EN 15469	
18.	Szag	 	Kellemetlen és jellegzetes, az alsó robbanási határ 20 %(V/V)-os értékénél.	MSZ EN 589:2008+A1:2012 szabvány 6.3. szakasza és  A-melléklete	
19.	Vitás esetben, ha egy paraméterhez több vizsgálati módszer van megadva, és van aláhúzással jelölt (döntő) módszer, akkor azt kell alkalmazni.