= a villamos energiát termelő, 50 MWe kapacitást meghaladó létesítmény bázisadata	
TA2004–06	= 2004–2006 évi villamos energia és hőtermelési termelési adatának összege (TJ)	
TV2004–06	= 2004–2006 évi villamos energia termelési adat (TJ)	
TH2004–06	= 2004–06 évi hőtermelési adat (TJ)	
BATeff	= az adott technológiára jellemző BAT összesített hatásfok	
BATveff	= az adott technológiára jellemző BAT villamos energia hatásfok	
BATheff	= az adott technológiára jellemző BAT hőenergia hatásfok	
BHTüzj	= j-edik tüzelőanyag felhasználása 2005-ben (TJ)	
TüzjKT	= j-edik tüzelőanyagra jellemző kibocsátási tényező (tCO2/TJ)	
TüzjOT	= j-edik tüzelőanyagra jellemző oxidációs tényező (%)	
Tech2005	= az adott létesítmény füstgáz kéntelenítésből származó 2005. évi kibocsátása