Járulékos
veszély szám	Osztályo-
zási kód	UN
szám	Az anyag vagy tárgy megnevezése		
	
	járulékos
veszély	szerves	F1	3175	GYÚLÉKONY FOLYADÉK TARTALMÚ SZILÁRD ANYAGOK, M.N.N.	
				1353	GYENGÉN NITRÁLT NITROCELLULÓZZAL IMPREGNÁLT SZÁLAK, M.N.N. vagy	
		anyagok		1353	GYENGÉN NITRÁLT NITROCELLULÓZZAL IMPREGNÁLT SZÖVETEK, M.N.N.	
				1325	GYÚLÉKONY, SZERVES SZILÁRD ANYAG, M.N.N.	
	nélkül						 	
		szerves
anyagok	F2	3176	SZERVES, GYÚLÉKONY SZILÁRD ANYAG OLVASZTOTT ÁLLAPOTBAN, M.N.N.	
		olvasztott		
		állapotban		3089	GYÚLÉKONY FÉMPOR, M.N.N. a, b)	
Gyúlé-		szervetlen	F3	3181	SZERVES VEGYÜLETEK GYÚLÉKONY FÉMSÓI, M.N.N.	
		anyagok		3182	GYÚLÉKONY FÉMHIDRIDEK, M.N.N.c)			
kony				3178	SZERVETLEN, GYÚLÉKONY SZILÁRD ANYAG, M.N.N.	
szilárd						
anyagok	gyújtó hatású	FO	3097	GYÚJTÓ HATÁSÚ, GYÚLÉKONY SZILÁRD ANYAG, M.N.N. 	
F	anyagok			(a szállításból ki van zárva, lásd a 2.2.41.2.2 pontot)	
		
		szerves	FT1	2926	MÉRGEZŐ, SZERVES, GYÚLÉKONY SZILÁRD ANYAG, M.N.N.	
		anyagok				
	mérgező						 	
	anyagok	szervetlen	FT2	3179	MÉRGEZŐ, SZERVETLEN, GYÚLÉKONY SZILÁRD ANYAG, M.N.N.	
	FT	anyagok				
						
	maró
anyagok	szerves	FC1	2925	MARÓ, SZERVES, GYÚLÉKONY SZILÁRD ANYAG, M.N.N. 	
		anyagok				
	FC								
			szervetlen	FC2	3180	MARÓ, SZERVETLEN, GYÚLÉKONY SZILÁRD ANYAG, M.N.N.	
			anyagok				
 	
	3319	NITROGLICERIN KEVERÉK, ÉRZÉKETLENÍTETT, M.N.N., 2 tömeg%-nál több, de legfeljebb
10 tömeg% nitroglicerin-tartalommal	
	járulékos 		3344	PENTAERITRIT-TETRANITRÁT KEVERÉK, ÉRZÉKETLENÍTETT, SZILÁRD, M.N.N., 10
tömeg%-nál több, de legfeljebb 20% PETN tartalommal	
Szilárd	veszély
nélkül	D	3380	SZILÁRD, ÉRZÉKETLENÍTETT ROBBANÓANYAG, M.N.N.	
érzéketlenített							
robbanó
anyagok	mérgező anyagok	DT	Csak a 3.2 fejezet “A” táblázatában felsoroltak fogadhatók el szállításra a 4.1 osztály anyagaként.	
						
					A TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV FOLYÉKONY ANYAG 	}	(a szállításból ki van zárva, lásd a 2.2.41.2.3 pontot)	
					A TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV SZILÁRD ANYAG			
				3221	B TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV FOLYÉKONY ANYAG	
				3222	B TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV SZILÁRD ANYAG	
				3223	C TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV FOLYÉKONY ANYAG	
				3224 	C TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV SZILÁRD ANYAG	
				3225	D TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV FOLYÉKONY ANYAG	
	hőmérséklet-	SR1	3226	D TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV SZILÁRD ANYAG	
		szabályozási
igény nélkül	3227	E TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV FOLYÉKONY ANYAG	
Önreaktív
anyagok		3228	E TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV SZILÁRD ANYAG	
		3229	F TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV FOLYÉKONY ANYAG	
		3230	F TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV SZILÁRD ANYAG	
			G TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV FOLYÉKONY ANYAG	}	(nem tartozik az 4.1 osztály elő-
írásainak hatálya alá, lásd a 
2.2.41.1.11 pontot)	
			G TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV SZILÁRD ANYAG			
SR					 	
			3231	B TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV FOLYÉKONY ANYAG HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL	
			3232	B TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV SZILÁRD ANYAG HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL	
		hőmérséklet-	3233	C TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV FOLYÉKONY ANYAG HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL	
		szabályozási	SR2	3234	C TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV SZILÁRD ANYAG HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL	
		igénnyel		3235	D TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV FOLYÉKONY ANYAG HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL	
				3236	D TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV SZILÁRD ANYAG HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL	
				3237	E TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV FOLYÉKONY ANYAG HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL	
				3238	E TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV SZILÁRD ANYAG HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL	
				3239	F TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV FOLYÉKONY ANYAG HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL	
				3240	F TÍPUSÚ ÖNREAKTÍV SZILÁRD ANYAG HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL