Technológia megnevezése	Hatásfok (%)	Jellemző kapacitás (MW)	
	Szivattyús tározós erőmű	80	100–1000	
	Levegősűrítéses tározós erőmű	75	50–100	
	Lendkerék	90	0,001–0,05	
	Hagyományos akkumulátorok	50–90	0,001–10	
	Hidrogén üzemanyag cella	40	0,05–1