Nyári átlaghőmérséklet 1,5–1,8 °C-os emelkedése	- Hűtés szerepe felértékelődik, az általános építészeti tervezés mellett már nem lehet belső hőkomfortot biztosítani, de passzív eszközökkel (árnyékolás, hőtárolás, éjszakai szellőztetés) komfortos házak építhetők.
- Megnő a passzív épülettervezési eszközök szerepe.
- Nagyvárosi környezetben (hősziget) sok esetben a passzív hűtés eszközrendszerével már nem lehet megfelelő belső légkomfortot biztosítani, de vidéki környezetben a passzív eszközök még elégségesek.	
Nyári csapadékmennyiség csökkenése kb.7,5–8,9%-kal	Kertek, tetőkertek öntözési igénye megnő.	
Téli átlaghőmérséklet 1,2–1,4°C-os emelkedése	A fűtési energiaigény átlagosan akár 10%-kal csökken.	
Téli csapadékmennyiség növekedése kb. 8,2–9,7%-kal 	A hóteher számításában lévő biztonsági tényezők még elégséges eredményt adnak a tényleges terhelésre vonatkozóan.	
Talajnedvesség nagyobb szélsőségek közötti ingadozása	Az épületek – alapozáson keresztül ható – állékonyságának veszélyeztetése