Tartalékolási osztályokba sorolás		
Feladat:	– Az EKG eszközöket az alábbi tartalékolási osztályokba kell sorolni:	
	Általános eszközök (normális mennyiségű – lásd köv. pont – tartalék szükséges); üzemeltetés szempontjából kiemelt eszközök (dupla mennyiségű tartalék szükséges)	
Eredmény:	Eszközök tartalékolási osztályokba sorolása, amely alapján tervezhető a tartalékképzés.	
Felelős:	Üzemeltető	
Gyakoriság:	IBSZ érvénybe lépésekor, utána tapasztalatok alapján átsorolni.	
Tartalékképzés		
Feladat:	– A tartalékképzés a folyamatos üzemeltetés egyik legfontosabb feladata, ennek megfelelően fokozott figyelmet igényel.	
	– Alapvető szabály, hogy minden EKG-üzemelést biztosító eszközből legyen megfelelő mennyiségű tartalék; és azok üzemképességét folyamatosan kell ellenőrizni. Eszközök, amelyekből tartalékot kell biztosítani: Szerverek, Munkaállomások, hálózati hardver eszközök (switchek, routerek, tűzfalak, hub-ok stb.), Egyéb elektronikus eszközök (UPS, klíma, UPS-akkumulátorok stb.), Egyéb alkatrészek (pl. porszűrő szivacs stb.)	
	– Az általános eszközökből megközelítőleg 5–20%-nyi tartalék szükséges 
(pl. 10 munkaállomás esetén 1 vagy 2 tartalék munkaállomás).	
	– Az üzemeltetés szempontjából lényeges elemekre megközelítőleg dupla ennyi tartalék (kb. 20–40%) szükséges (pl. 5 router esetén 1 vagy 2 tartalék router).	
	– A tartalékképzésre történő szabály bizonyos esetekben változtatható, a 20% durva becslés. Jelenleg a hálózati eszközökre az alábbi tartalékolási szabály létezik:	
	=   1– 10 darab létezik az eszközből: 1 tartalék eszköz;	
	=  11– 30:	2 tartalék eszköz;	
	=  31– 60:	3 tartalék eszköz;	
	=  61–100:	4 tartalék eszköz;	
	= 100–:	5 tartalék eszköz.	
	– Javasolt megoldás a tartalékok előre történő beszerzésére az éves gazdálkodási terv kialakítása.	
Eredmény:	Megfelelő mennyiségű tartalék, mely meghibásodás esetén is biztosítja az EKG üzemelését.	
Felelős:	Tartalékképzésért és tartalékok időben történő igényléséért: üzemeltető; Tartalékok beszerzéséért: kormányzati célú hírközlési szolgáltató.	
Gyakoriság:	Folyamatosan.