Fejezetszám
a 2. melléklet
szerint	Fejezetszám a JAR 36 előírás szerint
(JAR–36 1997. május 23-i kiadása1)	Fejezetszám az ICAO ANNEX 16. I. kötet II. része
szerint (3. kiadás, 1993.)2	
II. fejezet

	JAR 36.100 (B alrész) 1996. 07. 01. után kezdeményezett vizsgálatok esetén
· minden sugárhajtású repülőgép (kivéve a STOL repülőgépeket),,
· minden légcsavaros repülőgép, amelynek max. felszálló tömege 9000 kg-nál nagyobb

	3. fejezet

· minden sugárhajtású repülőgép (kivéve a STOL repülőgépeket), 1977. 10. 06. után kezdeményezett vizsgálatok esetén,,
· minden légcsavaros repülőgép, amelynek max. felszálló tömege 9000 kg, vagy annál nagyobb, 1988. 11. 17. után kezdeményezett vizsgálatok esetén,,
· 5700 kg, vagy annál nagyobb maximális felszálló tömegű légcsavaros repülőgép, 1985. 01. 01. és 1988. 11. 17. között kezdeményezett vizsgálatok esetén	
III. fejezet

	JAR 36.200 (C alrész) 1996. 07. 01. után kezdeményezett vizsgálatok esetén

· minden légcsavaros repülőgép, amelynek max. felszálló tömege a 9000 kg-ot nem éri el (kivéve a kizárólag erdő-, mezőgazdasági, tűzoltó és légisport célra használt repülőgépeket)	10. fejezet 1988. 11. 17. után kezdeményezett vizsgálatok esetén

· minden légcsavaros repülőgép, amelynek max. felszálló tömege a 9000 kg-ot nem éri el (kivéve a kizárólag erdő-, mezőgazdasági, tűzoltó és légisport célra használt repülőgépeket)	
IV. fejezet

	JAR 36.300 (D alrész) 1996. 07. 01. után kezdeményezett vizsgálatok esetén

· helikopterek, tömeghatár nékül (kivéve a kizárólag mezőgazdasági, tűzoltó és külső teher szállítására, emelésére használt helikoptereket),,
· a 2370 kg max. felszálló tömeg alatti helikopterekre alternatív lehetőség a JAR 36 400 (E alrész)
	8. fejezet 1985. 01. 01. után kezdeményezett vizsgálatok esetén

· helikopterek, tömeghatár nékül (kivéve a kizárólag mezőgazdasági, tűzoltó és külső teher szállítására, emelésére használt helikoptereket),,
· a 2370 kg, vagy ennél kisebb max. felszálló tömeg alatti helikopterekre alternatív lehetőség az ICAO Annex 16. I. kötet II. rész 11. fejezete	
V. fejezet

	JAR 36.400 (E alrész) 1996. 07. 01. után kezdeményezett vizsgálatok esetén

· 2730 kg, vagy annál kisebb max. felszálló tömegű helikopter (kivéve a kizárólag mezőgazdasági, tűzoltó és külső teher szállítására, emelésére használt helikoptereket),,
· a 2370 kg, vagy annál kisebb max. felszálló tömeg alatti helikopterekre alternatív lehetőség a JAR 36 300 (D alrész)	11. fejezet 1995. 11. 11. után kezdeményezett vizsgálatok esetén

· 2730 kg, vagy annál kisebb max. felszálló tömegű helikopter (kivéve a kizárólag mezőgazdasági, tűzoltó és külső teher szállítására, emelésére használt helikoptereket),,
· a 2370 kg, vagy annál kisebb max. felszálló tömeg alatti helikopterekre alternatív lehetőség az ICAO Annex 16. I. kötet II. rész 8. fejezete