A tűzoltó készülék típusa	Alapkarban-
tartás
(2. függelék)	Közép-
karbantartás1
(3. függelék)	Teljes körű karbantartás1
(4. függelék)	A tűzoltó készülék élettartama	
1	Porral oltó, vizes oltóanyag-bázisú habbal és vízzel oltó	1 év	5 és 15 év	10 év	20 év	
3	Törőszeges porral oltó 2	1 év	15 év	10 év	20 év	
4	Gázzal oltó	1 év	-	10 év	20 év	
5	Valamennyi szén-dioxiddal oltó	1 év	-	10 év	A vonatkozó szabályozás szerint	
6	Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék (szén-dioxiddal oltó kivételével)	hat hónap	-	5 év	20 év, de legkésőbb 2014.12.31-ig3