a)	Tevékenységi kör:		
Az építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelős műszaki vezetése:		
aa)	legfeljebb összesen 1000 m2 szintterület nagyságig, 7,5 m építmény-
magasságig és 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig,		
ab)	teherhordó és szakipari szerkezeteinek megváltoztatására nem irányuló (pl. karbantartás, felújítás) építési-szerelési munkák esetében korlátozás nélkül.		
		
b)	Jelölése a névjegyzékben:		
MV-Ép/C – a területi kamara kódja – regisztrációs szám		
		
c)	Névjegyzékbe vételi követelmény:		
kőművesmesteri képesítés, illetve fa szerkezetű építmények esetén ácsmesteri képesítés	2 éves szakmai gyakorlat