A	B	C	D	E	
1		SO2
(mg/Nm3)	NOx
(mg/Nm3)	CO
(mg/Nm3)	korom
(Bacharach skála szerinti feketedési szám)	
2	Könnyű vagy középpárlatokat folyékony tüzelőanyagként használó gázturbinák	120	90	100	4	
3	Földgázzal üzemelő gázturbinák	nincs határérték	50	100	4	
4	Egyéb gázokkal üzemelő gázturbinák	nincs határérték	120	nincs határérték	4	
5	Gázmotorok	nincs határérték	100	100	nincs határérték