1.7.6	Hiányosságok	
1.7.6.1	Az ADR-ben előírt, a sugárzási szintre, ill. a szennyezettségre vonatkozó határértékek túllépése esetén:	
	a)	erről a hiányosságról értesítenie kell a feladót,	
	i)	a szállítónak, ha ezt a szállítás alatt észleli; ill.	
	ii)	a címzettnek, ha átvételkor észleli;	
	b)	a szállítónak, a feladónak, ill. a címzettnek:,	
	i)	azonnal intézkednie kell az ebből eredő következmények elhárítására;	
	ii)	ki kell vizsgálnia az okokat, körülményeket és következményeket;	
	iii)	megfelelő intézkedéseket kell tennie azoknak az okoknak és körülményeknek a kiküszöbölésére, amelyek ehhez a hiányossághoz vezettek, és meg kell akadályoznia a hasonló körülmények ismételt előfordulását; és	
	iv)	az illetékes hatóságo(ka)t tájékoztatnia kell a hiányosság okairól és a végrehajtott vagy végrehajtandó elhárító, ill. megelőző tevékenységről; és	
	c)	a hiányosságról a feladót, ill. az illetékes hatóságo(ka)t lehetőleg minél hamarabb kell tájékoztatni, de ha besugárzás szempontjából veszélyhelyzet alakult ki vagy van kialakulóban, azonnal tájékoztatni kell őket.