Intézkedés	CO2 kibocsátás csökkenési potenciál	Penetráció	Feltételezett CO2 kibocsátás csökkenés	Beruházási költség	Támogatás intenzitás	Támogatási igény
2008–25	
	kt/év		kt/év	Mrd Ft		Mrd Ft/év	
Hatásfok növekedés, kapcsolt energia termelés	A BAU részének tekinthető	
Átállás megújuló energiahordozókra	
biomassza tüzelésű erőművek	1143	100%	1143		Ártámogatás (KÁP)	31,3	
szélerőművek	544	100%	544			13,9	
Biomassza alapú hőtermelés	
lakossági	10252	30%	3076	615	30%	15,38	
kommunális	5394	20%	1079	86	30%	2,16	
kis körzeti távfűtés	10252	10%	1025	205	30%	5,13	
Energiatakarékosság a lakossági szektorban és a közszférában	
épületek energetikai követelményeinek szigorítása	23	100%	23		Támogatás nélkül is megvalósul	
épületek hővédelmének javítása, fűtési rendszer korszerűsítése	6540	75%	4905	8467	30%	158,8	
háztartási villamos energia felhasználás csökkenése			700		Támogatás nélkül is megvalósul	
kommunális villamos energia felhasználás csökkenése	218	100%	218	89	15%	1,12	
Ipar technológia korszerűsítés	A BAU részének tekinthető	
Összesen	45166		12712			227,72